建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林省三牧牧业有限公司锅炉改扩建项目              
建设单位（盖章）：吉林省三牧牧业有限公司               

编制日期：           2026年8月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	吉林省三牧牧业有限公司锅炉改扩建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	华树威
	联系方式
	13942839393

	建设地点
	  吉林  省（自治区）  长春 市 农安 县（区） /  乡（街道） 开安镇许马三家村（具体地址）

	地理坐标
	（125度8分32.496 秒，44度14分8.99秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应业
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	
建设项目


申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	250
	环保投资（万元）
	95.00

	环保投资占比（%）
	38.00
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2559.496

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）：“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”属于限制类产品，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类产品。

本项目拟将一期现有的11台0.5t/h燃生物质锅炉及烟囱进行拆除，并新建42台2.5t/h的燃生物质锅炉对一期、二期、三期已建的29座猪舍及未建的100座猪舍进行供暖，选用的锅炉不属于固定炉排式生物质锅炉，不属于鼓励类，也不属于限制类和淘汰类，本项目属于允许建设的项目，符合国家产业政策。
2、“生态环境分区管控”符合性分析
根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函，吉环函〔2024〕158号（2024年8月6日）、吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见，本项目位于长春市农安县开安镇许马三家村，位于吉林省环境重点管控单元，管控单元名称为农安县大气环境高排放重点管控区，编码为ZH22012220003，不在生态保护红线范围、各类生态功能重要和生态敏感区域、水环境优先保护区、大气环境优先保护区和黑土地保护区内。
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（1）与生态保护红线符合性分析
根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台可知，项目所在地无国家公园、自然保护区湿地公园、森林公园、饮用水水源保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、地质公园。项目占地不在划定的生态保护红线区域内，符合吉林省生态保护红线管理办法的相关要求。
（2）与环境质量底线符合性分析
项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类功能区。
根据吉林省生态环境厅官网公布的《2025吉林省年生态环境状况公报》，长春市为不达标区，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。经工程分析可知，本项目废气污染物经处理措施处理后能够达标排放，因此本项目的建设不会突破大气环境质量底线；
根据吉林省生态环境厅公开发布的地表水环境质量状况数据，2025年伊通河“靠山大桥”断面1月、3月、7月、8月和10月份水质满足Ⅴ类水质要求，11月份水质满足Ⅲ类水质，其他月份均为Ⅳ类水质。本项目不排水，因此本项目不会对周边水环境质量底线造成影响。
本项目位于长春市农安县开安镇许马三家村，不存在污染土壤的途径，因此本项目的建设不突破区域土壤环境质量底线。
（3）与资源利用上线符合性分析
本项目位于长春市农安县开安镇许马三家村，项目用水由厂区水井供给、用电由当地农电进行供给；生物质燃料外购，对当地资源利用影响较小，项目用地性质为农村集体用地。综上拟建项目对资源的使用较少，不触及资源利用上线，符合资源利用总量强度、效率等上限管控要求。
（4）与生态环境准入清单符合性分析
根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函，吉环函〔2024〕158号（2024年8月6日）、吉林省人民政府关于加强吉林省生态环境分区管控的实施意见，拟建项目与上述准入要求的符合性详见下表

表1-1   与吉林省生态环境准入清单符合性一览表

管控领域

环境准入及管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价

和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励、淘汰、禁止和限制之列，属于允许建设的项目，因此本项目符合产业政策要求

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

本项目不属于产能过剩和低水平重复建设项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；

不涉及燃煤锅炉。

符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目符合城乡规划和土地利用总体规划

符合

污染物

排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

本项目不涉及VOCs

/

空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目位于不达标区，本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3污染物特别排放浓度限值
符合

推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及秸秆

/

推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。

本项目不涉及

/

规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目为规模化畜禽养殖场供热项目，不涉及粪污无害化处理及资源化利用
/

环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

不涉及

/

巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

不涉及

/

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

不涉及

/

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

不涉及

/

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

不涉及

/

高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

不涉及

/

本项目与长春市人民政府办公厅关于印发《长春市生态环境分区管控方案的通知》长府办发〔2024〕24号符合性分析如下：
表1-2  与长春市人民政府办公厅关于印发《长春市生态环境分区管控方案的通知》长府办发〔2024〕24号符合性分析

内容
具体要求
本项目符合性
一、工作目标

　　到2025年年末，长春市生态环境持续改善。全市主要污染物排放总量持续下降，环境空气质量达到省下达目标要求，地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例达到56.3%，全面消除劣Ⅴ类水体，县级城市建成区基本消除黑臭水体，城乡人居环境明显改善。土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地安全利用率达到95.2%以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障。生态环境治理体系更加健全，具有长春特色、系统完整的生态文明制度体系基本完善，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。

　　到2035年，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，生态环境根本好转，空气质量根本改善，水环境质量全面改善，水生态建设取得明显成效，土壤环境安全得到有效保障，山水林田湖草生态系统服务功能稳定恢复。

符合。

本项目在落实各项污染防治措施后，本项目污染物均可达标排放，可保证项目所在区域生态环境稳定。
二、强化生态环境分区管控

　　（一）科学确定生态环境管控单元。按照坚守底线、系统保护、精准管控、统筹协调的原则，衔接“三区三线”划定成果，针对生态环境结构、功能、质量等区域特征，在大气、水、土壤、生态等生态环境要素管理分区的基础上，全市共划定157个环境管控单元，其中优先保护单元75个（面积占比35.10%）、重点管控单元73个（面积占比38.64%）和一般管控单元9个（面积占比26.26%），不同管控单元内开发建设活动实施差异化管理。优先保护单元加强生态系统保护和功能维护，重点管控单元针对突出生态环境问题强化污染物排放管控和环境风险防控，其他区域保持生态环境质量基本稳定。
符合。

本项目位于重点管控单元，所在重点管控单元为农安县大气环境高排放重点管控区，在落实各项污染防治措施后，本项目污染物均可达标排放。
（二）精准编制生态环境准入清单。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控防控、资源开发利用效率4个方面，建立“1+2+11+157”4个层级的生态环境准入清单。“1”为长春市总体环境准入及管控要求、“2”为“松花江流域”和“辽河流域”环境准入及管控要求、“11”为长春下辖11个区县环境准入及管控要求、“157”为各环境管控单元环境准入及管控要求
符合。

本项目可满足农安县水环境农业污染重点管控区管控要求

三、提高生态环境保护水平
（一）促进生态环境高水平保护。严格落实生态保护红线管控要求，筑牢以西部防风固沙林带、东南部大黑山山脉生态保护带和北部松花江河廊保育带支撑的生态安全屏障。以生态保护红线为重点，改善生态系统质量，提升生态系统稳定性和服务功能。强化生物多样性保护，健全生物多样性保护网络。强化分区施策，以生态环境分区管控成果确定的分区域、分阶段环境质量底线目标作为基本要求，合理制定环境保护规划和环境质量达标方案。强化生态环境分区管控在大气、水、土壤、生态等生态环境要素管理中的应用，为深入打好污染防治攻坚战提供有力支撑。
符合。

本项目废气采取了污染防治措施，废气均可达标排放；废水不外排；选用低噪声设备，基础减震、各类固体废物均得到妥善处理
（二）助推政策协同强化成果应用。强化生态环境保护相关政策与生态环境分区管控制度的协同，将生态环境分区管控要求纳入相关立法、标准、政策等制定修订中，作为城镇建设、资源开发、重大项目选址、执法监管等方面的重要参照。强化成果应用，支撑综合决策以生态环境准入清单为抓手，推动项目精准快速落地。加强生态环境分区管控与规划环评、建设项目环评、排污许可等协调联动，引导企业投资，提升综合决策支撑能力。

本项目不涉及
四、健全管理机制
（一）强化信息共享。依托省生态环境厅建立的生态环境分区管控数据应用管理信息平台，作为数据管理、成果调整、实施应用、跟踪评估和监督管理的基础支撑，坚持数字赋能，对成果落图固化并动态管理。

本项目不涉及
（二）强化动态更新。实施成效评估原则上每5年开展1次成效评估，听取各地各部门意见，依据评估情况实施更新、调整。在国家与地方发展战略、生态环境质量目标、国土空间规划、自然保护地等发生重大变化的，及时组织对生态环境分区管控内容进行科学论证并调整，调整结果报省生态环境厅备案后，由市政府批准实施。

本项目不涉及
（三）强化执法监管。生态环境保护综合行政执法机构或者其他负有生态环境保护职责的部门，要将生态环境分区管控体系作为监督开发建设行为和生产活动的重要依据，将优先保护单元和重点管控单元作为生态环境监管的重点区域，将生态环境分区管控要求执行情况作为生态环境监管的重点内容。

本项目不涉及
五、加强组织保障

坚持党对生态环境分区管控工作的全面领导。各级党委和政府要严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，完善工作推进机制，落实主体责任。强化部门联动，形成工作合力，生态环境、发展改革、自然资源、水利、林业和园林等有关部门要加强本领域相关工作与生态环境分区管控工作的协调联动。加强生态环境分区管控领域相关学科建设、科学研究和人才培养，加快建立专业化队伍。
本项目不涉及
综上所述，本项目不在生态保护红线范围内，项目运行产生的废气、废水、噪声能实现达标排放，固体废物能得到合理有效地处理及处置，对环境质量影响较小；项目使用资源量较少，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业政策以及环境准入标准和要求。故本项目建设符合三线一单的要求及省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》以及《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）、长春市人民政府办公厅关于印发《长春市生态环境分区管控方案的通知》长府办发〔2024〕24号及符合长春市农安县总体准入要求。

表1-3 区域生态环境准入清单相符性分析

环境管控单元编码：ZH22012220003
环境管控单元名称：农安县大气环境高排放重点管控区
管控单元分类：重点管控
管控类型

管控要求

相符性

污染物排放管控

1深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度。 推进重点行业污染治理升级改造。新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）执行大气污染物特别排放限值或按省、市相关政策文件执行相关要求。推进各类园区循环化改造。

本项目为规模化养殖场供热项目，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3污染物特别排放浓度限值
2一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳，推动大型燃煤锅炉、钢铁、水泥等行业超低排放改造，推动重点行业、重点领域氮氧化物减排，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点。

本项目不属于重点行业
3规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

本项目为规模化养殖场供热项目，不涉及禽粪污无害化处理和资源化利用
环境风险管控

1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。

本项目不属于易导致环境风险的项目
2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。

本项目所在地不属于污染地块，本项目无土壤污染途径
资源开发效率
禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；.禁止企业事业单位、其他生产经营者销售、燃用高污染燃料和新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。鼓励禁燃区内居民生活使用清洁能源；鼓励支持生物质燃料专用锅炉和生物质气化供热项目实施超低排放改造、燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造、轻质柴油燃用设施改用电能。

不涉及

3、与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析
表1-4  与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》符合性分析

《吉林省空气质量巩固提升行动方案》摘录

符合性分析

实行煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排

符合：本项目不涉及煤炭
继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃煤背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。 具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。各地要全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取散煤替代方案

符合：本项目不涉及煤炭
加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作

符合：本项目不涉及煤炭
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位，全面加强企业无组织排放管控

符合

推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推进吉林建龙、吉林恒联密、四平金钢、鑫达钢铁、通化钢铁5家钢铁企业污染治理设施超低排放改造。推动水泥行业污染治理设施超低排放改造。长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值

不涉及
深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs 治理体系。开展化工园区VOCs监测监管体系试点示范建设

本项目不涉及VOCs
综上，本项目符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相关规定。

4、与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析

表1-5 与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析

《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》摘录

符合性分析

加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、 化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量

符合：根据前文分析，本项目符合环境管控要求。本项目不属于农副食品加工、 化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业

持续开展入河（湖、库）排污口规范化整治。对入河（湖、库）排污口实行台账式、清单式管理。对新设置的排污口要严格审批，达到规范化建设要求。对已批准设置的排污口，要稳步推进规范化整治，设立标识牌并具备采样监测条件。对规模以上入河（湖、库）排污口，要具备水量和水 质同步监测的能力
不涉及
综上，本项目符合《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》相关规定。
8、与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》符合性分析

表1-6  与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》符合性分析

《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》摘录

符合性分析

实行煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力 提高天然气利用水平。优化调控煤炭消 费，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联 产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤 炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建 立完善能源消费政策机制，促进能源结构 调整和节能减排。

符合：

本项目不涉及煤炭。

加大燃煤锅炉淘汰力度。市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29 兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉。市区新建燃煤锅炉项目，大气污染物排放执行超低排放限值要求。按照国家﹑省政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。推动淘汰市城区单台容量29兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃锅炉。

持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备 并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。

本项目建设单位不属于重点排污单位

深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装﹑包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄露点位超过2000个的重点企业建设监测﹑防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系。开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设。提升挥发性有机物执法装备水平，配备必要的便携式挥发性有机物检测仪。研究开展挥发性有机物走航监测。探索社会协作开展挥发性有机物综合治理模式，助力企业提升挥发性有机物综合治理水平。

不涉及

7、选址合理性分析 

本项目位于长春市农安县开安镇许马三家村，不新增占地。项目所在位置无自然保护区、风景名胜区，也非饮用水保护区和基本农田保护区及生态脆弱区等社会关注地区。企业通过采取严格有效的环境治理措施，营运期产生的各种污染物均能够实现达标排放，环境影响可接受。在认真落实本评价所提出各项污染防治措施、污染物达标排放的情况下，项目选址可行。


建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来
吉林省三牧牧业有限公司位于长春市农安县开安镇许马三家村，2020年委托吉林省睿彤环境技术咨询有限公司编制《吉林省三牧牧业有限公司建设项目环境影响报告书》，2021年2月2日取得长春市生态环境局农安县分局批复（文号：农环审〔2021〕8号），主要建设内容为年存栏种猪3000头，出栏育肥猪40000头，母猪10000头；建设猪舍129座，项目供暖由一台10t/h燃生物质锅炉供给。

企业于2021年开工，项目分三期进行建设。一期已建设办公生活区、粪污防治区及猪舍11座。企业未建设已批复的1台10t/h采暖生物质锅炉，猪舍供暖采用11台0.5t/h生物质热水锅炉供暖（每个猪舍一台），一期项目于2022年11月通过竣工环境保护验收。

二期已建13座猪舍；三期已建5座猪舍，剩余100座猪舍未建。

本项目锅炉建设合理性：在企业实际建设一期及二期的猪舍后，养殖过程中发现原有供热方案满足不了供热需求，厂区面积较大，且猪舍采用分期建设，根据与企业确认建设方案，企业在实际运营过程中考虑到一台10t/h采暖生物质锅炉热量输送到全场猪舍的热损耗较高，实际到达末端猪舍有效供热量偏低，故本次改为分区模块化分散代替供热集中大锅炉，多台小型锅炉分区就近供热，减少输送热损失，提升热量利用效率。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）：“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”属于限制类产品，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类产品。本项目拟将一期现有的11台0.5t/h燃生物质锅炉及烟囱进行拆除，并新建42台燃生物质锅炉对一期、二期、三期已建的29座猪舍及未建的100座猪舍进行供暖。

2、地理位置

本项目位于农安县开安镇许马三家村，厂区中心坐标为125°8′32.496″，44°14′8.99″。厂区北侧为农田；东侧10m为珲乌高速华家服务区，南侧10m为一鱼塘及农田，南侧350m为吉林省好沃施农业科技开发有限公司；西侧为农安县佳农牧业有限公司冷藏库，西南侧隔空地约300m为吉林省广超牧业有限公司。距离厂区最近的环境敏感点为厂区东侧450m的环境敏感点高三马家村居民。

本项目拟建设42座锅炉房，平均分布于厂区各猪舍附近。
3、工程组成

本项目总占地面积为400000m2，新增建筑面积为2559.496m2。工程组成详见下表。

表2-1  项目工程建设内容一览表

工程组成

工程内容

建设规模

备注

建筑面积

单位

主体工程
锅炉房1-3
25.76×3（77.28）
m2
锅炉房及烟囱均为新建
锅炉房4-7
31.179×4（124.716）
m2
锅炉房及烟囱均为新建
锅炉房8-42
52.5×43（2257.5）
m2
锅炉房及烟囱均为新建
辅助工程

生物质燃料间
50
m2
新建，位于厂区中部，确保其可防风防雨并对地面进行硬化，密闭
灰渣储存间
50
m2
新建，位于厂区中部，储存灰渣及除尘灰，密闭
公用工程

给水

新增给水由厂区现有地下水供给
排水

本项目锅炉排污水用于锅炉房内部降尘及灰渣拌湿
供热

冬季厂区由拟建的42座燃生物质锅炉供给
供电

由当地农电进行供电
环保工程

废水

本项目锅炉排污水用于锅炉房内部降尘及灰渣拌湿
废气

本项目锅炉废气经旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放浓度限值后均通过30m高烟囱排入大气（P1-42）
储料间采用轻钢密闭厂房控制无组织粉尘逸散
厂区内燃料及灰渣运输过程中均采用封闭式车辆进行运输并洒水降尘
噪声
经厂区隔音及距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准达标排放

固废

锅炉炉灰及除尘器收集烟尘外卖周围农户做农肥，废布袋由厂家上门回收处理
依托工程
给水
新增给水由厂区现有地下水供给
供电
由当地农电进行供电
表2-2 本项目锅炉及猪舍分配情况表
猪舍

拟建锅炉

坐标

烟囱（均为30m）

一期

3栋猪舍（已建）

锅炉1
125°8′9.692″，44°14′12.526″

DA001

3栋猪舍（已建）

锅炉2
125°8′10.348″，44°14′10.711″

DA002

5栋猪舍（已建）

锅炉3
125°8′11.198″，44°14′8.973″

DA003
二期

3栋猪舍（已建）

锅炉4
125°8′7.258″，44°14′7.776″，
DA004
3栋猪舍（已建）

锅炉5
125°8′23.094″，44°14′13.569″

DA005
3栋猪舍（已建）

锅炉6
125°8′14.365″，44°14′11.406″

DA006
2栋猪舍（已建）

锅炉7
125°8′15.601″，44°14′8.934″

DA007
2栋猪舍（已建）

锅炉8

125°8′23.171″，44°14′6.385″

DA008

三期

5栋猪舍（已建）

锅炉9
125°8′27.265″，44°14′1.094″

DA009
3栋猪舍

锅炉10
125°8′27.999″，44°14′27.339″
DA010

3栋猪舍

锅炉11
125°8′31.128″，44°14′24.616″
DA011

3栋猪舍

锅炉12
125°8′26.841″，44°14′21.449″
DA012

3栋猪舍

锅炉13
125°8′34.411″，44°14′17.663″

DA013

3栋猪舍

锅炉14
125°8′30.394″，44°14′23.882″
DA014

3栋猪舍

锅炉15

125°8′35.994″，44°14′14.805″

DA015

3栋猪舍

锅炉16

125°8′42.329″，44°14′6.501″

DA016

3栋猪舍

锅炉17

125°8′13.052″，44°14′21.680″
DA017

3栋猪舍

锅炉18

125°8′43.603″，44°14′3.682″

DA018

3栋猪舍

锅炉19

125°8′34.179″，44°14′11.020″

DA019

3栋猪舍

锅炉20

125°8′37.192″，44°14′8.123″

DA020

3栋猪舍

锅炉21

125°8′3.705″，44°14′17.741″

DA021

3栋猪舍

锅炉22

125°8′5.250″，44°14′16.273″

DA022

3栋猪舍

锅炉23

125°8′6.602″，44°14′14.380″

DA023

3栋猪舍

锅炉24

125°8′9.769″，44°14′20.637″

DA024

3栋猪舍

锅炉25

125°8′10.850″，44°14′18.165″

DA025

3栋猪舍

锅炉26

125°8′12.125″，44°14′15.539″

DA026

3栋猪舍

锅炉27

125°8′18.961″，44°14′23.689″

DA027

3栋猪舍

锅炉28

125°8′20.622″，44°14′20.058″

DA028

3栋猪舍

锅炉29

125°8′21.201″，44°14′17.393″

DA029

3栋猪舍

锅炉30

125°8′21.124″，44°14′13.260″

DA030

3栋猪舍

锅炉31

125°8′24.175″，44°14′10.750″

DA031

3栋猪舍

锅炉32

125°8′27.922″，44°14′1.905″

DA032

3栋猪舍

锅炉33

125°8′24.871″，44°14′26.779″

DA033

3栋猪舍

锅炉34

125°8′26.493″，44°14′22.028″

DA034

3栋猪舍

锅炉35

125°8′26.570″，44°14′19.749″

DA035

3栋猪舍

锅炉36

125°8′31.475″，44°14′11.290″

DA036

3栋猪舍

锅炉37

125°8′29.312″，44°14′13.724″

DA037

3栋猪舍

锅炉38

125°8′30.664″，44°14′8.664″

DA038

3栋猪舍

锅炉39

125°8′34.218″，44°14′7.505″

DA039

3栋猪舍

锅炉40

125°8′39.277″，44°14′11.252″

DA040

3栋猪舍

锅炉41

125°8′40.436″，44°14′8.741″

DA041

3栋猪舍

锅炉42

125°8′40.475″，44°14′6.656″

DA042

4、主要设备
表2-3  本项目主要生产设备一览表

序号

名   称

单位

数量

备注

生产设备
1

锅炉

台

42
新增

2

鼓风机

台

42
新增

3
变频箱

台

42
新增

4
不锈钢补水泵

台

42
新增

环保设备
1

高效覆膜布袋除尘器
台

42
新增

2
旋风除尘器
台
42
新增
表2-4   本项目生物质锅炉参数一览表

序号

名
称

符号

单位

数值

1
工作压力

P

MPa

0
2
出水温度
tbq

℃

95
3
回水温度

tgs

℃

70
4
锅炉安全稳定运行的工况范围

%

70-100

5
设计燃料

生物质成型燃料

6
设计热效率

η

%

85
7
排烟温度

θpy

℃

140
8
排烟处过量空气系数

αpy

1.5
9
锅炉型号
CWNS-1.75-65/85-S

10
厂区最大储存量
t
500
5、原辅材料

本项目采用生物质颗粒作为燃料，每台锅炉年燃生物质颗粒55t，合计年燃生物质颗粒2310t，生物质颗粒均外购于农安县及周边生物质颗粒生产厂家。生物质颗粒成分分析报告具体如下：

表2-5 本项目生物质燃料成分分析一览表

序号

检项

检验结果

1

全水分（%）

Mt

7.64
2

空气干燥基水分（%）

Mad

/

3

干燥基灰分（%）

Ad

2.01
4

空气干燥基挥发分（%）

Vad

80.43
5

干燥无灰基挥发分（%）

Vdaf

82.50
6

焦渣特性（型）

CB

2
7

干基高位发热量（Kcal）

Qgr，d

4572
8

收到基低位发热量（Kcal）

Qnet，ar

4015
9

干基全硫量（%）

St，d

0.02

10

干基固定碳含量（%）

D

17.06
11
收到基汞含量（mg/kg）
Hgar
未检出
6、燃料及炉灰储运

本项目所用的生物质颗粒均以密闭袋装的形式由封闭运输车运输至生物质燃料间内暂存，炉灰均拌湿后暂存于生物质燃料间内，定期由封闭运输车外运。

7、公用工程

（1）给水：

本项目不新增劳动定员，新增给水主要为锅炉补水，根据企业提供资料，本项目无需软化水。

根据企业提供资料，锅炉补水用水量为50m3/d（10000m3/a），由厂区现有水井提供，可满足要求。

（2）排水

本项目排水主要为锅炉排污水。

锅炉排污水约为20m3/d（4000m3/a），用于锅炉炉灰拌湿及锅炉房洒水降尘，不外排。

本项目给排水平衡图详见图1。


[image: image2]
图2-1  本项目给排水平衡图   单位：m3/d
供热

冬季厂区由拟建的42座燃生物质锅炉加热循环水供给。

供电

本项目用电由当地农电提供，可以满足用电要求。

8、劳动定员及工作制度

本项目锅炉房配套自动控制系统及监控平台，正常运行无需现场24h值守。不新增劳动定员，由养殖场内部人员进行调配，年工作365天，实行单班工作制，每班工作8h，锅炉年工作时间为200天。

9、施工进度安排

2028年10月，竣工验收，投产运行。

平面布置

本项目为养殖场锅炉改造项目，将现有11台0.5t/h燃生物质锅炉拆除，本项目拟将一期现有的11台0.5t/h燃生物质锅炉及烟囱进行拆除，并新建42台燃生物质锅炉对一期、二期、三期已建的29座猪舍及未建的100座猪舍进行供暖，生物质燃料储存间及灰渣储存间位于厂区中部。


	工艺流程和产排污环节
	项目运营期工艺流程图具体如下：

[image: image3.png]HIAKS

BN

Shsfinert





图2-2   本工程锅炉运行工艺流程及排污工序示意图



	与项目有关的原有环境污染问题
	吉林省三牧牧业有限公司位于农安县开安镇许马三家村，2020年委托吉林省睿彤环境技术咨询有限公司编制《吉林省三牧牧业有限公司建设项目环境影响报告书》，2021年2月2日取得长春市生态环境局农安县分局批复（文号：农环审〔2021〕8号）。
现有项目建设内容

主要建设内容为年存栏种猪3000头，出栏育肥猪40000头，母猪10000头；建设猪舍129座。
企业于2021年开工，项目分三期进行建设。根据现场调查，一期已建设办公生活区、粪污防治区及猪舍11座。企业未建设已批复的1台10t/h采暖生物质锅炉，企业在实际运营过程中考虑到一台10t/h采暖生物质锅炉热量输送到全场猪舍的热损耗较高，实际到达末端猪舍有效供热量偏低，且拟建猪舍数量较多，规划后厂区无合适场地建设大型锅炉房，故现有猪舍供暖采用11台0.5t/h生物质热水锅炉供暖（每个猪舍一台），一期项目于2022年11月通过竣工环境保护验收。

2、现有项目环境保护设施及达标性分析

废气

①有组织废气

根据《建设项目竣工环境保护验收监测报告书》，在11台生物质锅炉运行期间，锅炉排气筒出口（P1），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：26mg/m3，0.064kg/h、SO2：47mg/m3，0.115kg/h、NOx：80mg/m3，0.210kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P2），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：26mg/m3，0.064kg/h、SO2：46mg/m3，0.114kg/h、NOx：79mg/m3，0.198kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P3），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：26mg/m3，0.063kg/h、SO2：46mg/m3，0.109kg/h、NOx：78mg/m3，0.201kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P4），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：27mg/m3，0.064kg/h、SO2：42mg/m3，0.107kg/h、NOx：80mg/m3，0.189kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P5），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：26mg/m3，0.063kg/h、SO2：45mg/m3，0.103kg/h、NOx：80mg/m3，0.194kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P6），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：27mg/m3，0.068kg/h、SO2：45mg/m3，0.112kg/h、NOx：82mg/m3，0.206kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P7），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：26mg/m3，0.060kg/h、SO2：44mg/m3，0.107kg/h、NOx：77mg/m3，0.186kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P8），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：25mg/m3，0.059kg/h、SO2：43mg/m3，0.102kg/h、NOx：79mg/m3，0.200kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P9），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：27mg/m3，0.068kg/h、SO2：41mg/m3，0.101kg/h、NOx：77mg/m3，0.187kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P10），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：27mg/m3，0.068kg/h、SO2：45mg/m3，0.112kg/h、NOx：79mg/m3，0.187kg/h、烟气黑度＜1；卧式生物质热水锅炉排气筒出口（P11），颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度最大浓度分别为：颗粒物：27mg/m3，0.068kg/h、SO2：45mg/m3，0.120kg/h、NOx：80mg/m3，0.205kg/h、烟气黑度＜1，各污染因子均满足（GB13271-2014）《锅炉大气污染物排放标准》中燃煤锅炉特别排放限值标准要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3、烟气黑度：≤1）。
②无组织废气
猪舍进行通风、及时清理粪便、喷洒除臭剂、四周绿化等，可有效

降低和削减恶臭污染物产生，吉林省佳信检测技术有限公司于2026年7月3日对无组织废气进行了监测。

表2-6 无组织废气监测结果表

样品编号/监测点位
采样日期
检测项目

检测结果

1#厂界上风向10m
2026年07月03日

颗粒物（μg/m3）

124

硫化氢（mg/m3）

0.001L

氨（mg/m3）

0.01L

臭气（无量纲）

<10

2#厂界下风向10m

2026年07月03日

颗粒物（μg/m3）

247

硫化氢（mg/m3）

0.006

氨（mg/m3）

0.07

臭气（无量纲）

<10

3#厂界下风向10m

2026年07月03日

颗粒物（μg/m3）

216

硫化氢（mg/m3）

0.005

氨（mg/m3）

0.06

臭气（无量纲）

<10

4#厂界下风向10m

2026年07月03日

颗粒物（μg/m3）

229

硫化氢（mg/m3）

0.008

氨（mg/m3）

0.09

臭气（无量纲）

<10

无组织废气颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织废气排放标准，NH3及H2S可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中无组织废气排放标准。

噪声
吉林省佳信检测技术有限公司于2026年7月3日监测，详见下表。
表2-7  噪声监测结果表

点位

监测项目

2026年7月3日

昼间

夜间

东侧厂区外1m处

工业企业厂界噪声

53
41
南侧厂区外1m处

50
43
西侧厂区外1m处

52
42
北侧厂区外1m处

53
42
根据上表可知，现有厂界四周噪声的监测数值分别符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

（3）废水

根据调查，生活污水、锅炉废水、猪尿和猪舍清洗水在黑膜发酵池中添加好氧发酵菌发酵后，夏季作为水田液肥，秋冬季暂存于黑膜发酵池内，待出夏季再作为水田液肥。

（4）固体废物

根据调查，现有项目采用干清粪工艺，猪粪便经收集后在堆肥区发酵后，于夏季外运做农家肥；生活垃圾集中收集，定期运至城市垃圾填埋场填埋处理；所用的原辅材料包装主要包括饲料包装袋，使用完由环卫部门定期清运；炉渣收集后贮存于封闭间内，外卖做肥料；锅炉烟气使用布袋除尘器除尘，成分与草木灰类似，收集后贮存于封闭间内，外卖做肥料；病猪、死猪由农安县鼎鹏安清生物制品有限公司进行无害化处理；医疗及疫苗注射器具，由医疗公司带走；产生的废消毒剂包装，由消毒剂供应商带走。

3、现有项目批复落实情况

表2-8落实长春市生态环境局农安县分局环境影响评价报告书的批复情况

序号

农环审[2021]8号
落实情况

一、

该项目建设地点位于农安县开安镇许马三家村，占地面积40万平方米，投资12700万元，环保投资144万元。本项目建设规模为年存栏种猪3000头，出栏育肥猪40000头，母猪10000头
本项目为一期建设项目，位于农安县开安镇许马三家村，总建筑面积46040m2，投资5066万元，环保投资120万元。年存栏生猪10600头，出栏9500头
二、

严格落实《环境影响报告书》提出的各项环境保护措施，特别要做好以下环境保护工作：

1、

严格落实水污染防治措施。本项目猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水以及锅炉废水，进入黑膜发酵池中。经发酵后形成液态肥，春秋季用于农田施肥，夏冬季排入黑膜发酵池储存，不外排
已落实，项目产生的生活污水、锅炉废水、猪尿和猪舍清洗水在黑膜发酵池中添加好氧发酵菌发酵后，夏季用作水田液肥，秋冬季就暂存于养殖场内的黑膜发酵池中，待夏季再用作旱田液肥
2、

严格落实大气污染防治措施。本项目通过及时清理猪舍粪便和污水，尿液黑膜发酵池、储粪池密闭处理，并采取加强厂区绿化、喷洒除臭剂等措施，处理后氨气、硫化氢气体浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准要求。本项目采暖由一台10t/h生物质燃料锅炉供给，通过安装布袋除尘器后，经不低于45米烟卤排放，烟气中各污染物经处理后必须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉特别排放标准限值要求
已落实，猪舍废气以NH3和H2S为主要污染物。生产期将在猪舍内使用除臭剂；储粪池位于场区北侧，上面搭建有彩钢遮雨棚，并加强周围绿化，防止溢流现象的发生及恶臭的散逸，并使用除臭剂；防渗储池产生的恶臭气体以无组织形式逸散至空气中。为了减小项目污水发酵腐熟过程恶臭气体对周边环境的影响，对防渗储池喷洒除臭剂，并加强防渗储池周围绿化；猪舍冬季采暖使用1台0.5t/h的生物质热水锅炉供给（每个猪舍一台，共11台），燃用成型生物质燃料，锅炉烟气经布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒排放。锅炉烟气排放达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中燃煤锅炉特别排放限值标准要求（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：200mg/m3、烟气黑度：≤1）。（企业不建设食堂，员工为附近居民，吃饭自行解决）
3、

严格落实噪声污染防治措施。本项目噪声源主要为各种泵类及猪叫等，设备选型采用低噪变频设备，并采取相应的减噪、降噪措施，同时定期对设备进行维护与保养，使场界噪声必须满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准要求。

已落实，已选用低噪设备，对产噪设备采用减振、隔声等措施，使场界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。
4、

严格落实固体废物处理处置措施。本项目猪粪便外卖有机肥厂制有机肥：废弃包装及生活垃圾定期送至垃圾场处理：医疗废物暂存于危废暂存间内暂存，收集后由资质单位进行处理，病死猪尸由资质单位无害化处理。

已落实，根据调查，现有项目采用干清粪工艺，猪粪便经收集后在堆肥区发酵后，于夏季外运做农家肥；生活垃圾集中收集，定期运至城市垃圾填埋场填埋处理；所用的原辅材料包装主要包括饲料包装袋，使用完由环卫部门定期清运；炉渣收集后贮存于封闭间内，外卖做肥料；锅炉烟气使用布袋除尘器除尘，成分与草木灰类似，收集后贮存于封闭间内，外卖做肥料；病猪、死猪由农安县鼎鹏安清生物制品有限公司进行无害化处理；医疗及疫苗注射器具，由医疗公司带走；产生的废消毒剂包装，由消毒剂供应商带走。
4、现存环境问题及以新带老措施

（1）现存环境问题

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）：“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”属于限制类产品，“每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”属于淘汰类产品。本项目现有的11台0.5t/h燃生物质锅炉不符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求。

（2）以新带老措施

将一期现有的11台0.5t/h燃生物质锅炉及烟囱进行拆除。

5、排污许可证申请情况

企业已取得固定污染源排污登记回执，许可证编号为：91220122MA17ET4M6W001W，有效期为2026年06月28日至2031年06月27日 。

表2-9 现有项目污染物实际排放总量表

项目

分类

污染物名称

排放量（t/a）

废气

颗粒物

7.42
SO2
7.896
NOx
6.24
NH3
8.496
H2S
0.9726
一般工业固体废物

猪粪便
10804
废弃包装袋
1
锅炉炉灰及除尘灰
30
危险废物
病死猪
7.2



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量评价

（1）基本污染物

本环评报告区域环境质量达标评价引用吉林省生态环境厅于2026年6月3日公布的《吉林省2025年生态环境状况公报》，2025年，全省地级市（州）政府所在的9个城市按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）开展监测和评价。

根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省生态环境状况公报》（2025年）中相关内容可知，长春地区2025年可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）5项基本污染物，年均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级过渡阶段浓度限值中年平均限值的要求，但细颗粒物（PM2.5）年均值高于《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级过渡阶段浓度限值中年平均限值的要求，因此属于不达标区。
表3-1  2025年吉林省空气质量现状评价表

[image: image4.png]SO,  NO, CO-95per Osm-90per PMio  PMas RRRMEHI soasem
BER om) Gem) (mgm)  Ggm)  Ggm) Ggm) 8

K& 8 25 0.9 129 50 347 88.2 3.48
EHHkh 8 19 12 129 53 36.8 89.0 3.53
mEH 7 24 08 132 53 330 91.0 3.44
LR 8 22 13 144 54 29.7 91.2 3.52
BEm 12 21 12 125 38 218 98.1 296
Bl 10 18 12 122 48 228 98.6 3.02
R 7 18 0.8 119 49 34.1 86.8 3.18
B 5 13 0.7 114 35 238 93.7 247

M 7 17 0.8 113 31 19.5 98.4 245




表3-2  区域空气质量现状评价表

污染物名称

年度评价指标

单位

现状浓度

标准值

占标率

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

μg/m3
34.7
30
1.157
不达标

PM10
μg/m3
50
60
0.833
达标

SO2
μg/m3
8
60
0.133
达标

NO2
μg/m3
25
40
0.625
达标

CO

24小时平均第95百分位

mg/m3
0.9
4

0.225
达标

O3
日最大8小时平均第90百分数位

μg/m3
129
160

0.806
达标

根据上表可知，2025年长春市地区除PM2.5因子外，其他监测因因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级过渡阶段浓度限值，说明区域城市环境空气质量不达标，为环境空气不达标地区。
（2）补充监测

根据本项目特点，需对环境空气质量进行补充监测。

本次环评委托吉林省同盛检测技术有限公司于2026年1月14日-2026年1月26日进行了环境空气质量现状监测。

（1）监测点位布设

1#项目所在地。

（2）监测因子

监测因子为TSP及NOx。

（3）评价方法

评价方法采用最大浓度占标率法，计算公式如下：

      Pi＝Ci/Coi×100%

式中：Pi─i污染物的浓度占标率；

      Ci─i污染物的实测浓度，μg/m3；

      Coi─i污染物的评价标准，μg/m3。

其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。

（4）监测结果统计

 根据现场监测结果，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的计算方法，统计结果见下表。
表3-3  环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准µg/m3
监测浓度范围µg/m3
最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

X

Y

项目所在地

0

0

TSP

24小时均值
300

87-97
32.3
--

达标

NOx

1h均值

250

15-24
9.6
--

达标

24小时均值

100

20-23
23.0
--

达标

由上表评价结果可知：监测期间监测点TSP及NOx可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，说明项目所在区域环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状监测

根据《建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状监测“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。

表2-4 国控断面水质状况（节选）
责任地市

所在水体

断面名称

月份

水质类别

环比

同比

长春市

伊通河

靠山大桥

2025年1月
Ⅴ
→
↓
2025年2月
Ⅳ
↑
→
2025年3月
Ⅴ
↓
↓
2025年4月
Ⅳ
↑
→
2025年5月
Ⅳ
→
↑
2025年6月
Ⅳ
→
↑
2025年7月
Ⅴ
↓
→
2025年8月

Ⅴ

→

↓

2025年9月

Ⅳ

↑

→

2025年10月

Ⅴ

↓

↓

2025年11月

III
↑↑

↑

2025年12月

Ⅳ

↓

↑

注：“㉿”表示考核断面，“/”没有监测。

“×”未达到控制目标要求，“√”达到控制目标要求，“*”表示采测分离审核后数据未反馈。

“↑”水质好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质下降，“○”没有数据无法比较。

伊通河-靠山大桥断面1月、3月、7月、8月和10月份水质满足Ⅴ类水质要求，11月份水质满足Ⅲ类水质，其他月份均为Ⅳ类水质。分析原因，一是由于历史原因，伊通河水质污染严重，治理需过程；二是伊通河沿岸乡镇排放的工业废水和生活污水给伊通河带来了一定程度的污染，三是由于伊通河流量小，受到污染后，水体自净能力差。
3、声环境质量现状与评价
（1）监测点位

本次评价在厂界东、南、西、北侧1m外各设置1个监测点进行现状监测。
（2）评价标准

根据现有环评批复及验收情况，确定本项目执行GB3096－2008《声环境质量标准》中2类区标准。
（3）监测时间

吉林省佳信检测技术有限公司于2026年7月3日监测。

（4）监测结果及评价结果

噪声监测结果见下表。

表3-5  声环境现状及评价监测结果           单位：dB（A）

监测时间

监测点

环境噪声现状监测及评价结果

昼间

评价

标准

评价

结果

夜间

评价

标准

评价

结果

2026.7.3
厂界北侧外1m处
53
60
达标

41
50
达标

厂界西侧外1m处
50
60
达标

43
50
达标

厂界南侧外1m处
52
60
达标

42
50
达标

厂界东侧外1m处
53
60
达标

42
50
达标

由上表可以看出：厂界四周声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，声环境质量较好。
地下水及土壤现状与评价

根据《建设项目生态环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上地下水及土壤不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。根据现场调查，本项目不存在污染地下水及土壤的途径，因此本次不对地下水监测留作背景值。

	环境

保护

目标
	本项目位于农安县开安镇许马三家村，厂区中心坐标为125°8′32.496″，44°14′8.99″。厂区北侧为农田；东侧10m为珲乌高速华家服务区，南侧10m为一鱼塘及农田，南侧350m为吉林省好沃施农业科技开发有限公司；西侧为农安县佳农牧业有限公司冷藏库，西南侧隔空地约300m为吉林省广超牧业有限公司。距离厂区最近的环境敏感点为厂区东侧450m的环境敏感点高三马家村居民，距离许家村卫生室约630m。
本项目拟建设42座锅炉房，平均分布于厂区各猪舍附近。
根据项目所在区域的环境功能与敏感程度及项目可能带来的环境影响范围与程度，本项目主要环境保护目标如下：

表3-6   周围环境敏感点分布一览表

环境因素

X

Y

环境敏感点

方位

距离（m）

户数/人数

环境保护目标

环境

空气

+450
0
高三马家村
东侧
450
50（150）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

声环境

厂界外50m范围内，无环境保护目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	污染物排放标准：

1、噪声排放标准

企业运行时噪声排放标准应执行2类标准。
表3-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）

类别

环境噪声标准值〔dB（A）〕
昼间

夜间

2
60
50
表3-8  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）

噪声限值

昼间

夜间

70

55

2、废气排放标准
本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉污染物特别排放浓度限值，详见下表：

表3-9   《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值

污染项目

排放浓度（mg/m3）

污染物排放位置

颗粒物

30

烟囱或烟道

二氧化硫

200

NOx
200

烟气黑度

≤1

表3-10  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）大气污染物排放限值

污染项目

无组织排放浓度（mg/m3）

颗粒物

1.0

3、废水排放标准

本项目锅炉排污水用于锅炉房内部降尘及灰渣拌湿，无废水排放标准。

	总量

控制

指标
	实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物实质挥发性有机物（VOCs）、NOx、SO2、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。

废水：本项目废水主要为锅炉排污水，均用于锅炉炉灰拌湿及锅炉房洒水降尘，不外排，无需申请废水总量。

废气：根据吉林省生态环境厅回复四平市生态环境局的函《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》：“执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。”

一般行业建设项目应按照《环境影响评价技术导则污染源源强核算技术指南》或《排污许可证申请与核发技术规范》测算新增污染物排放量，无需编制削减替代方案和提供减量替代污染源。在环评审批过程中，仅对测算的新增排放量进行审核。在新增污染物排放事中事后管理中，将其纳入排污许可证进行监管。

本项目为现有企业新增燃生物质锅炉为生产供热项目，不属于上述重点行业，且根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中4.5.2.4排放口类型：“锅炉排污单位废气排放口分为主要排放口和一般排放口，单台出力10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，其他有组织排放口均为一般排放口；单台出力10吨/小时（7兆瓦）以下且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下锅炉排污单位的所有有组织排放口为一般排放口”本项目锅炉排放口属于主要排放口，根据测算，本项目新增排放量为颗粒物：NOx：1.428t/a；2.3562t/a；SO2：0.7854t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目新建42座锅炉房，本项目施工期环境影响主要为现有锅炉拆迁产生的扬尘、建筑垃圾；建筑材料装卸、输送过程中产生的扬尘；施工期建材运输车辆较多，将对施工现场附近环境空气质量造成一定影响设备运输车辆产生的汽车尾气、设备安装产生的焊接烟尘、噪声、使用人员生活污水及生活垃圾、建筑垃圾。

1、废气污染防治措施

①车辆尾气

对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。

②焊接烟气

本项目施工期涉及设备的安装，会产生部分焊接烟尘，应加强通风，助于空气稀释和扩散，要求焊接工人技术熟练，减少焊接时间，减少焊接烟气产生量。

③拆除废气

拆除废气主要为拆除、堆放、运输产生的扬尘及施工机械尾气。采取硬质围挡封闭、湿法拆除、建筑垃圾防尘网覆盖、及时清运；出场车辆冲洗、密闭车辆运输；大风天气停止拆除作业。

2、废水污染防治措施

本工程施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏做农肥，不会对地表水环境产生影响。

3、噪声污染防治措施

各种施工机械，如运输汽车可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属于非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，本环评建议施工期噪声应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

施工时间为凌晨6点至夜间10点之间，禁止夜间施工。
4、固废物污染防治措施

生活垃圾应定点堆放，便于收集。施工期将拆除锅炉产生的建筑垃圾应分类收集，废钢材、可回收构件优先外售综合回收利用；砖瓦、混凝土碎块运至合规建筑垃圾消纳场处置，禁止就地随意填埋、随意倾倒。施工现场应设置专门生活垃圾箱，由环卫部门统一清运，避免随意抛弃。通过采取上述措施后，施工期间固废物对环境影响不大。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

本项目运行过程中废水主要为锅炉排污水。锅炉排污水污染物浓度较低，通过参照污染源核算指南，本项目废水产生情况详见下表：

表4-1   污水产生浓度及产生量一览表

废水类别

废水量

（t/a）

污染物浓度（mg/l）

产生量（t/a）

COD

BOD5
SS

NH3-N
COD

BOD5
SS
NH3-N
锅炉排污水

20
50

--

30

--

0.001
--

0.0006
--

锅炉排污水用于锅炉炉灰拌湿及锅炉房洒水降尘，不外排。

2、废气

本项目新建42台2.5t/h的燃生物质锅炉对一期、二期、三期已建的29座猪舍及未建的猪舍进行供暖，源强核算以单台计算，42台每台锅炉的供暖负荷、燃料用量、锅炉炉型等信息均一致单台生物质锅炉年消耗生物质颗粒55t/a。锅炉烟气采用旋风除尘器+高效布袋除尘器处理后，分别通过1根30m高烟囱排放。根据燃料成分进行收到基折算，收到基硫分为0.0185%，灰分为1.856%。

①基准烟气量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）5.2.3.2中b）经验公式估算法，没有元素分析时，基准烟气量可按经验公式计算。

1Kcal=4.184 KJ，本项目燃料Qnet，ar（MJ/kg）=4572（Kcal）×4.184/1000=19.13>12.54MJ/kg，Vdaf=82.50>15%。公式如下：
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其中：Vgy——基准烟气量（m3/kg或m3/m3）；

Qnet，ar——收到基低位发热量（MJ/kg）；

计算本项目基准烟气量为8.39m3/kg，则年产生烟气排放量为4.61×105m3。

②SO2

根据本项目生物质成分分析单可知，生物质含硫量为0.02%，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力供应）行业系数手册关于燃生物质锅炉确定SO2产污系数为17S千克/吨-原料，则SO2产生量为0.0187t/a，产生浓度为40.56mg/m3，锅炉未安装脱硫设备，SO2排放量为0.0187t/a，排放浓度为40.56mg/m3。  

③NOx
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力供应）行业系数手册关于燃生物质锅炉确定NOx产污系数为1.02千克/吨-原料，确定NOx产生量为0.0561t/a，产生浓度为121.67mg/m3，锅炉未安装脱硝措施，NOx排放量为0.0561t/a，排放浓度为121.67mg/m3。
④烟尘
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式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；本项目1 台锅炉年燃生物质量55t；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；本项目Aar=Ad×（100-Mt）/100=2.01×（100-7.64）/100=1.86；

dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；此参数与炉型有关，本项目参照燃生物质锅炉，取50%；

ηc—综合除尘效率，%；本项目拟用旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器对烟气进行治理，除尘效率可达到99.9%；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。由于本项目选用2.5t/h的燃生物质锅炉，参照炉渣含碳量考核指标，Cfh取15。

经计算，EA=0.0034t/a，即烟尘排放量为0.0034t/a，排放浓度为7.675mg/m3。

综上，本项目燃生物质锅炉烟气经旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器进行处理，烟气中各污染物产生及排放情况见下表。

表4-2  废气产生及排放情况一览表

污染物

名称

烟气量

m3/a

产生量t/a

产生浓度mg/m3
措施处理效率

排放量

t/a

排放浓度mg/m3
SO2
4.61×105
0.0187
40.56
/

0.0187
40.56
NOx
0.0561
121.67
/

0.0561
121.67
颗粒物

3.4
7675
99.9%

0.0034
7.675
（2）燃料卸料、运输过程中扬尘

本项目设置1座封闭式储料间，包括生物质燃料储存及灰渣储存，本项目进厂生物质颗粒粒径长度≤15cm，燃料粒径较大，本身不易起尘。燃料堆存的扬尘主要来自燃料卸料作业工序，扬尘量为燃料转运量的0.1‰，则燃料在装卸和运输过程中的扬尘量为0.252t/a，通过洒水降尘处理后可沉降70%，则无组织扬尘量为0.0756t/a。




	表4-3 本项目有组织废气污染物产排污情况表

产排污环节

污染物种类

排放形式

产生浓度

产生量

治理措施

治理效率

是否为可行性技术

排放浓度

排放量

mg/m3
t/a

mg/m3
t/a

锅炉烟气

SO2
有组织
40.56
0.0187
/

/

 /

40.56
0.0187
NOx
121.67
0.0561
/

/

/

121.67
0.0561
颗粒物

7675
3.4
旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器
99.9%
是

7.675
0.0034
表4-4 本项目有组织废气污染物合计排放情况表

产排污环节

污染物种类

排放形式

排放浓度

排放量

mg/m3
t/a

锅炉烟气

SO2
有组织
40.56
0.7854
NOx
121.67
2.3562
颗粒物

7.675
0.1428
表4-5   排放口基本信息情况表

排放口

编号

高度

内径

排放温度

排放口性质

经纬度坐标

东经

北纬

锅炉烟囱

（DA001-DA042）
30m

0.5m

100℃
一般排放口

125°8′25.273″

44°14′21.781″

表4-6  本项目无组织废气污染物排污情况表

排放源

产污环节

污染物名称

产生情况

t/a

治理措施

排放情况

t/a

排放时间h

排放去向

储料间

原料堆放、装卸

颗粒物

0.252
洒水降尘

0.0756
8640

环境空气

3、监测计划

本项目监测计划根据HJ820-2017 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》等制定。

表4-7 运行期废气监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

锅炉烟囱（DA001-DA042）
颗粒物

1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放浓度限值

二氧化硫

1次/月

林曼格黑度

1次/月

氮氧化物

1次/月

若建设单位不具备监测条件进行上述污染源监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。


	
	4、废气污染防治措施

（1）有组织废气

本项目新建42台燃生物质锅炉，采用旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器对锅炉烟尘进行处理。

本项目生物质锅炉采用旋风除尘+布袋除尘的组合工艺，可以从污染物去除的针对性、协同作用的互补性以及适配生物质锅炉烟气特点这几个层面对锅炉烟气防治进行分析：生物质锅炉燃烧产生的烟气中，会携带较多的生物质灰分颗粒，旋风除尘可以先对烟气进行预处理，对大块烟灰进行离心收集，同时对烟气进行降温、避免后续进入布袋除尘装置的烟气温度过高损坏滤袋，也能减少黏性粉尘黏附在滤袋表面造成的堵塞问题，而布袋除尘则可以对经过旋风除尘后残留的细微颗粒物进行深度拦截，通过滤袋的过滤作用，对粒径在 0.3μm 以上的颗粒物实现高效去除，两种工艺配合可以实现对生物质锅炉烟气中颗粒物的分级、高效净化，同时也能一定程度上降低气态污染物的排放浓度，也能适配生物质燃料燃烧烟气的波动特点，保证长期运行的处理效果与稳定性。通过对照《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）中推荐的废气处理技术，项目采用废气治理技术均为排污许可中的可行性技术。
①旋风除尘原理分析：

当含尘气体进入除尘器时，会在旋转气流的作用下做螺旋运动，并在离心力作用下将较重的颗粒物向器壁方向运动。在旋风除尘器的底部，通常有一个排尘口，被分离出来的颗粒物从这里排出。较轻的尘粒则随气流一起旋转并从顶部排出。通过这种工作原理，旋风除尘器可以将空气中的粉尘和颗粒物有效地清除，从而达到净化空气的目的

环境效益：减轻布袋过滤负荷及烧毁风险，延长其使用寿命，减少了更换滤料。
②布袋除尘原理分析：

A.含尘气体进入除尘器入口含尘气体从入口进入除尘器，通过进气口引导装置，使气体均匀分布进入过滤区域。入口设置除尘管道，可以避免粉尘对除尘器内部的堵塞和磨损。

B.含尘气体通过滤袋，粉尘被吸附含尘气体通过滤袋时，粉尘颗粒会被滤袋表面的纤维层吸附。纤维层具有足够的细度和弹性，可以捕捉细小的粉尘颗粒。同时，滤袋采用特殊的织物结构，能够增强其抗拉强度和耐腐蚀性，延长使用寿命。

C.洁净气体从滤袋内排出经过滤袋吸附后的气体变得干净，通过上部排气口排出。排气口设置在除尘器顶部，可以有效避免排放的粉尘对周围环境造成污染。

D.吸附在滤袋上的粉尘被定时清灰布袋除尘器采用周期性清灰方式，定时清除吸附在滤袋表面的粉尘。清灰周期根据实际工况和粉尘特性确定。清灰时，通过控制系统启动脉冲阀，向滤袋内喷入压缩空气，抖落滤袋表面的粉尘，落入灰仓中。

E.掉落的粉尘进入灰仓，后排出清灰过程中，掉落的粉尘经过灰仓底部进入排灰口，通过排灰装置排出。灰仓设置在除尘器下方，可容纳一定量的粉尘。当灰仓中的粉尘积累到一定量时，可通过排灰口排出，实现粉尘的收集和处理。

处理后的烟气经各自30m高烟囱外排。烟气中各污染物浓度均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3中污染物浓度特别排放标准的要求，对周围大气环境影响甚微。

（2）无组织废气

本项目装卸、储存原料过程中产生粉尘，排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》标准要求，但为降低粉尘对周围环境的影响，项目运行过程中应做到如下几点：

①对储料间进行洒水降尘，减少原料的倒运次数，在保证运输量的前提下，控制运行速度。

②对提升机采用密闭输送，降低落差等措施。

③加强生产管理以减少无组织排放，减少粉尘产生。

（3）非正常工况

锅炉房可能发生的事故排污有两种情况，一种为除尘器装置在实际运行中受多方面因素影响除尘效率下降，而导致烟气污染物排放量增加。锅炉房正常及上述两种非正常运行情况下的排污详见表4-8。

表4-8  非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间

年发生频率

锅炉烟囱P1
除尘设施故障
颗粒物
12.495

<1
<2
非正常状况处理措施

要定期对旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器等措施进行维护和检查，及时发现腐朽老化现象，杜绝非正常状况的发生。

3、噪声

（1）噪声源强

本工程噪声源主要为风机及泵类等产噪设备运行过程中产生的噪声。预计噪声源强在90-100dB（A）。主要噪声源及其噪声值详见下表。

表4-9   主要噪声源及其噪声值一览表

序号

所在

位置

类型

声源

类型

型号

数量

声功率级源强dB（A）

降噪

措施

排放

强度

持续时间

排放方式

1

锅炉房

新增设备

风机

-

42
75-90（按90计）
减震、封闭构筑物

强

连续

直接排放

2

水泵

-

42
70-90（按90计）
强

连续




	
	声环境影响分析
本项目噪声预测情况具体如下：

预测方法：

本次评价将预测噪声源随距离衰减后，本项目厂界处贡献值具体预测过程如下：
（1）计算某一室内声源靠近维护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍数频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，根据本项目各构筑物材质，吸声系数选用0.3；

r—声源到靠近围护结构结构某点处的距离，m。

（2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB。

N—室内声源总数。

（3）在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB;

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

表4-14  声环境质量预测结果  单位：dB（A）
项目

背景值
贡献值

预测值
标准值

达标性分析

昼

夜
昼

夜
昼
夜
昼

夜

1#东厂界

53
41
41.3

40.3
53.5
41.7
60
50
达标

2#南厂界

50
43
42.4

40.7
50.3
43.5
60

50
达标

3#西厂界

52
42
44.3

41.1
52.4
42.4
60

50
达标

4#北厂界

53
42
40.8

40.8
53.8
42.1
60

50
达标

由上表可以看出，在采取隔降噪措施后，厂界四周噪声预测结果可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准要求。
（2）噪声防治措施

设计阶段：
①尽量选用低噪声设备，都应提出相应的控制噪声措施和声级值控制指标，配套定购降噪、防噪设施。
②在满足生产要求、安全生产的前提下合理布局；将主要产噪设备布置于西侧，远离寿山镇居民等环境敏感目标进行布置。

建设与生产阶段：
①在设备安装和附属构筑物装修过程中同步实施减振、隔声、吸声等降噪措施。

②对高噪声源设备采取封闭结构，如泵类、风机等。

③锅炉房墙体上敷设吸声材料，减少反射，降低车间混响声，窗户全部采用隔声通风窗。

④针对废气净化系统风机噪声，加设隔声罩，配备风机电机自身散热的消声进出通道。风机进风口装消声器，进风管内设吸声材料，采用软连接材料，此外对风机进行隔声和减振处理。
（4）为减轻燃料、灰渣运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。
通过采取上述措施后，普遍降噪效果可达到10-20dB（A），再通过距离衰减，由噪声预测结果可知，项目运行过程中各厂界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。
（3）监测计划

本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等制定。

表4-10  运行期噪声监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界

Leq（A）
1次/季度

厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

若建设单位不具备监测条件进行上述污染源及环境质量监测，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

（四）固体废物

1、锅炉灰渣

本次项目运行过程中主要固废为锅炉灰渣及布袋除尘器收集飞灰，锅炉灰渣根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行计算。
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式中： Ehz ——核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，2310t；

Aar ——收到基灰分的质量分数，根据折算，取1.856；
q4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，10；

Qnet，ar——收到基低位发热量，19142.05KJ/kg。

经计算，锅炉灰渣产生量为134.84t/a。

2、布袋除尘器收集的烟尘

布袋除尘器年收集飞灰量为3.3966t/a。

3、废布袋

本项目废布袋产生量为0.02t/a，收集后交由环卫部门进行处理。
表4-11   本项目固体废物产生一览表

序号

固废名称

产生 工序

产生量

属性

废物代码

最终去向

1

生物质锅炉炉灰

生产

134.84t/a
一般固废

900-099-S59

外卖给周围农户做农肥
2

布袋除尘器收集的烟尘
生产

3.3966t/a
一般固废

900-099-S59

3

废布袋

除尘

0.02t/a
一般固废

900-009-S59

交由环卫部门处理
本项目燃料及锅炉灰渣均储存于储料间内，暂存场所需满足如下条件：

①物料存储场地应选防渗性能良好的场地；

②将物料储存于具有完整围墙（围挡）及屋顶结构的建筑物内，建筑物的门窗在非必要时应关闭；

③物料存储设施应配备防火、防爆设施，减少火灾及爆炸隐患；

④利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式，设置的门窗、盖板、检修口等配套设施在非必要时应关闭。

本项目生物质常压热水锅炉本体运行无需机油润滑，项目正常运营阶段不开展润滑油更换作业，无废机油（HW08）产生。设备远期大修由设备生产厂家上门实施，检修产生的废润滑介质由厂家统一回收处置，不在厂区内收集、暂存。

（五）环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1.环境风险潜势初判
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的附录C及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所列的危险化学品定义，确定本项目原辅材料生物质颗粒不涉及危险性物质。

2.环境风险识别
本项目风险源分布情况及影响途径详见下表。

表4-12  本项目风险物质分布及防范应急措施情况

危险

物质

工艺名称

形成事故原因

排放污染物
影响途径

影响环境风险受体
生物质
贮存单元
生物质燃料遇明火引发火灾
颗粒物、SO2、CO、NOX
大气扩散
对周围环境空气造成影响
锅炉排污水
水箱破裂
PH、COD、SS
垂直入渗
对周围地下水、土壤环境造成影响
3.环境风险防范措施

（1）除尘装置失效防范措施
①企业应定期对除尘设施进行检查，确保除尘设施正常运行。

②一旦发生突发事故应立即停止生产，第一时间进行检修，将周围的影响降至最低。

③加强日常管理及维护，防止事故的发生。

⑵火灾防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

④减少生物质成型燃料贮存量，以多次小规模进行运输，避免火灾隐患；

⑤强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

5.结论

通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目环境风险潜势为Ⅰ，控制措施有效，环境风险可防控。

（六）环保设施投资估算

本工程总投资250万元，环保投资为95万元，占总投资的38%。工程环保投资估算见表4-12。
  表4-12  工程环保投资估算表

序号

环保投资项目

费用（万元）

措施

1

运营期

锅炉烟气
84
旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器+30m高烟囱（42套）
2

噪声
10
消声、减振、设封闭间、隔声墙等
3

其它
1
储料间灰渣储存场所封闭
合计

95



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气
	颗粒物、SO2、NOx
	旋风除尘器+高效覆膜布袋除尘器+30m高烟囱（DA001-DA042）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3特别排放浓度限值

	地表水环境
	锅炉排水
	COD、SS
	不外排
	不外排

	声环境
	风机、泵类等设备
	噪声
	选用低噪声设备，设置隔声、减振措施等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	锅炉炉灰及除尘器收集烟尘外卖周围农户做农肥，废布袋由环卫部门处理

	环境风险

防范措施
	企业应当在车间配备相应数量的灭火器，并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。

加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。
生产过程中严格按照生产操作规范进行，杜绝人为安全隐患。环保设施一旦出现事故，生产工序必须立即停产检修，确保不发生污染事件。
设立厂内应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

事故发生情况下，立即疏散附近员工和群众，切断电力等供应设施，并及时组织人员控制事故规模，采取应急措施；事故规模较大时及时通知

当地专业消防队伍进行救援。

	其他环境

管理要求
	1、验收管理

依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）及国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内 容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

2、排污许可管理

根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评〔2018〕11号）、《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前 申请排污许可证”，因此，本项目应在项目建成后排放污染物之前进行排污许可证的申请。

3、按监测计划完成废气、噪声监测。




六、结论
	综上所述，项目在运营期产生废水、废气、噪声及固体废物污染等，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，能保证各种污染物稳定达标排放。在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理，拟建项目的环境影响可被周围环境所接受。因此，该项目建设从环境保护角度分析是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	7.42
	0
	0
	0.1428
	7.42
	0.1428
	-7.2772

	
	SO2
	7.896
	0
	0
	0.7854
	7.896
	0.7854
	-7.1106

	
	NOx
	6.24
	0
	0
	2.3562
	6.24
	2.3562
	-3.8838

	
	NH3
	8.496
	0
	0
	0
	0
	0
	8.496

	
	H2S
	0.9726
	0
	0
	0
	0
	0
	0.9726

	废水


	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	猪粪便
	10804
	0
	0
	0
	0
	10804
	0

	
	废弃包装袋
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	锅炉炉灰及除尘灰
	30
	0
	0
	
	
	30
	0

	
	废布袋
	0.001
	0
	0
	0.02
	0.001
	0.021
	+0.02

	危险废物
	病死猪
	7.2
	0
	0
	0
	0
	7.2
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
损耗30





50





新鲜水





锅炉补给水
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锅炉炉灰浇渣及洒水降尘20
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