建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：农安县林森粮食收购中心建设项目
建设单位（盖章）：农安县林森粮食收购中心

编制日期：           2026年9月                       

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	农安县林森粮食收购中心建设项目

	项目代码
	——

	建设单位联系人
	乔海贺
	联系方式
	13596434000

	建设地点
	吉林省长春市农安县农安镇拉拉屯村

	地理坐标
	（126度24分55.039秒，44度16分5.856秒）

	国民经济

行业类别
	A0514农产品初加工活动；

D4430热力生产和供应业
	建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业；

91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	——
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	——

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	25
	施工工期
	1

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	16491.38

	专项评价设置情况
	表1-1 专项评价设置原则表

类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目；

本项目废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。本项目生物质燃料中不含汞。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；

本项目不产生生产废水。

地下水

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的；

本项目不涉及上述特殊地下水资源保护区。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目；

本项目不涉及存储上述风险物质。

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；

本项目生活污水不外排；不产生生产废水。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于该类建设项目。

经对采用生物质作为燃料的项目进行的汞及其化合物排放浓度调查可知，生物质成型燃料加工过程中不添加含汞类原料，小蒸吨燃生物质锅炉验收报告中基本无汞及其化合物监测数据，故本项目燃生物质链条炉排放的烟气中基本不含有汞及其化合物。

综上，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与所在地生态环境分区管控要求符合性
（1）与吉林省、长春市生态环境分区管控要求符合性分析 
1）与吉林省、长春市生态红线符合性分析
“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

经对照吉林省“三线一单”生态环境分区管控成果及生态保护红线划定范围可知，本项目选址不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园等各类自然保护地和重要生态功能区域。

故，本项目符合吉林省、长春市生态保护红线相关要求。 
2）与环境质量底线符合性分析
根据《2025年吉林省生态环境状况公报》，长春市2025年环境空气主要污染物中除PM2.5外，其余污染物年平均值均能够满足3095-2026《环境空气质量标准》表1中过渡阶段二级标准限值要求，故长春市不属于环境空气达标区；根据吉林省生态环境厅网站发布的“吉林省地表水国控断面水质月报”，2025年伊通河上杨家崴子断面水质除1月、2月和6月超标外，其他月份均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准要求，说明水质较差，现状地表水环境质量为不达标；项目所在区域属3类声环境功能区。

在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放，对区域环境空气、声环境等影响均较小，对区域地表水体基本无影响。因此，本项目建成后不会改变区域环境功能，不会对当地环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线要求。
3）与资源利用上线符合性分析
项目运营期所用的资源主要为生物质燃料和电能，物耗及能耗水平较低，不会突破区域资源指标；本项目利用现有空置建筑物并新建部分建构筑物进行建设，不涉及占用基本农田、林地等。项目所在地电能丰富，且运营期用水量较小，符合当地资源利用上线要求。
4）与生态环境准入清单符合性分析
①与吉林省生态环境准入清单符合性分析
根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅于2024年6月14日印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发【2024】12号）、吉林省生态环境厅《关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函【2024】158号），为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》（中办发【2024】22号）精神，进一步加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，筑牢生态安全屏障，结合吉林实际，提出如下若干措施：一、加强分区管控（一）科学确定生态环境管控单元，落实管控要求；（二）精准编制生态环境准入清单，实施精细化管理；二、实施高水平保护（一）强化系统保护，维护生态安全格局；（二）强化系统保护，维护生态安全格局；（三）强化政策协同，构建全链条生态环境管理体系；三、助推高质量发展（一）强化服务功能，推动重大战略实施；（二）强化制度引领，促进绿色发展；（三）强化成果应用，支撑综合决策；四、健全管理机制（一）强化信息共享；（二）强化动态更新；（三）强化执法监管；五、加强组织保障，坚持党对生态环境分区管控工作的全面领导。

本项目与《吉林省生态环境准入清单》中全省总体准入要求相符性分析详见表1-2。
表1-2  与《吉林省生态环境准入清单》相符性分析

管控领域

环境准入及管控要求

本项目情况

符合性

全省总体准入要求
空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许建设的项目。

本项目各项污染物环保治理措施符合现行生态环境保护要求，均能够达标排放。
符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
本项目不属于“两高”项目，不属于重大环境风险建设项目及产能过剩行业。

所在地不属于生态脆弱地区；本项目不新建燃煤锅炉。
符合
重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
本项目不属于上述可能引发环境风险及重点行业高VOCs排放的项目。
符合
进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
不涉及
/
污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、扩建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

不涉及
/
空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目产生的废气中各污染物所执行的排放标准中无特别排放限值。
/
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
不涉及
/
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
不涉及
/
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
不涉及
/
环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
不涉及
/
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
项目不在饮用水水源保护区内。

符合

资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
符合

按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目利用现有建筑物进行建设，不涉及占用基本农田。
符合

严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目链条炉不使用煤炭。
符合
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
本项目使用生物质成型颗粒作为燃料，并采取高效除尘设施治理后能够达标排放，故不属于《高污染燃料目录》中所定义的高污染燃料。
符合
由表1-2可知，本项目的建设符合《吉林省生态环境准入清单》中全省总体准入要求。
②与长春市生态环境准入清单符合性分析
长春市人民政府办公厅于2024年12月31日发布的《长春市人民政府办公厅关于印发长春市生态环境分区管控方案的通知》（长府办发【2024】24号），为贯彻落实《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发〈关于加强生态环境分区管控的若干措施〉的通知》（吉办发【2024】12号），进一步加强生态环境分区管控，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，筑牢生态安全屏障，强化生态环境分区精细化管理。结合我市实际，制定本方案。
本项目与《长春市生态环境分区管控方案》符合性分析详见表1-3。
表1-3  本项目与《长春市生态环境分区管控方案》相符性分析  
内容

具体要求

符合性

一、工作目标

到2025年年末，长春市生态环境持续改善。全市主要污染物排放总量持续下降，环境空气质量达到省下达目标要求，地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例达到56.3%，全面消除劣Ⅴ类水体，县级城市建成区基本消除黑臭水体，城乡人居环境明显改善。土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地安全利用率达到95.2%以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障。生态环境治理体系更加健全，具有长春特色、系统完整的生态文明制度体系基本完善，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。到2035年，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，生态环境根本好转，空气质量根本改善，水环境质量全面改善，水生态建设取得明显成效，土壤环境安全得到有效保障，山水林田湖草生态系统服务功能稳定恢复。

符合。

本项目在落实各项污染防治措施后，各类污染物均可达标排放，不会破坏区域生态环境。
二、强化生态环境分区管控

（一）科学确定生态环境管控单元。按照坚守底线、系统保护、精准管控、统筹协调的原则，衔接“三区三线”划定成果，针对生态环境结构、功能、质量等区域特征，在大气、水、土壤、生态等生态环境要素管理分区的基础上，全市共划定157个环境管控单元，其中优先保护单元75个（面积占比35.10%）、重点管控单元73个（面积占比38.64%）和一般管控单元9个（面积占比26.26%），不同管控单元内开发建设活动实施差异化管理。优先保护单元加强生态系统保护和功能维护，重点管控单元针对突出生态环境问题强化污染物排放管控和环境风险防控，其他区域保持生态环境质量基本稳定。
符合。

本项目位于重点管控单元，在落实各项污染防治措施后，各类污染物均可达标排放。
（二）精准编制生态环境准入清单。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控防控、资源开发利用效率4个方面，建立“1+2+11+157”4个层级的生态环境准入清单。“1”为长春市总体环境准入及管控要求、“2”为“松花江流域”和“辽河流域”环境准入及管控要求、“11”为长春下辖11个区县环境准 入及管控要求、“157”为各环境管控单元环境准入及管控要求。
三、提高生态环境保护水平

（一）促进生态环境高水平保护。严格落实生态保护红线管控要求，筑牢以西部防风固沙林带、东南部大黑山山脉生态保护带和北部松花江河廊保育带支撑的生态安全屏障。以生态保护红线为重点，改善生态系统质量，提升生态系统稳定性和服务功能。强化生物多样性保护，健全生物多样性保护网络。强化分区施策，以生态环境分区管控成果确定的分区域、分阶段环境质量底线目标作为基本要求，合理制定环境保护规 划和环境质量达标方案。强化生态环境分区管控在大气、水、土壤、生态等生态环境要素管理中的应用，为深入打好污染防治攻坚战提供有力支撑。

符合。

本项目产生的各污染物均采取相应措施治理，均可达标排放；选用低噪声设备，采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施综合治理；各类固体废物均得到妥善处理。

（二）助推政策协同强化成果应用。强化生态环境保护相关政策与生态环境分区管控制度的协同，将生态环境分区管控要求纳入相关立法、标准、政策等制定修订中，作为城镇建设、资源开发、重大项目选址、执法监管等方面的重要参照。强化成果应用，支撑综合决策以生态环境准入清单为抓手，推动项目精准快速落地。加强生态环境分区管控与规划环评、建设项目环评、排污许可等协调联动，引导企业投资，提升综合决策支撑能力。

不涉及

四、健全管理机制

（一）强化信息共享。依托省生态环境厅建立的生态环境分区管控数据应用管理信息平台，作为数据管理、成果调整、实施应用、跟踪评估和监督管理的基础支撑，坚持数字赋能，对成果落图固化并动态管理。

不涉及

（二）强化动态更新。实施成效评估原则上每5年开展1次成效评估，听取各地各部门意见，依据评估情况实施更新、调整。在国家与地方发展战略、生态环境质量目标、国土空间规划、自然保护地等发生重大变化的，及时组织对生态环境分区管控内容进行科学论证并调整，调整结果报省生态环境厅备案后，由市政府批准实施。

不涉及

（三）强化执法监管。生态环境保护综合行政执法机构或者其他负有生态环境保护职责的部门，要将生态环境分区管控体系作为监督开发建设行为和生产活动的重要依据，将优先保护单元和重点管控单元作为生态环境监管的重点区域，将生态环境分区管控要求执行情况作为生态环境监管的重点内容。

不涉及

五、加强组织保障

坚持党对生态环境分区管控工作的全面领导。各级党委和政府要严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，完善工作推进机制，落实主体责任。强化部门联动，形成工作合力，生态环境、发展改革、自然资源、水利、林业和园林等有关部门要加强本领域相关工作与生态环境分区管控工作的协调联动。加强生态环境分区管控领域相关学科建设、科学研究和人才培养，加快建立专业化队伍。

不涉及

由表1-3可知，本项目的建设符合《长春市人民政府办公厅关于印发长春市生态环境分区管控方案的通知》（长府办发【2024】24号）中的相关要求。
本项目与长春市总体准入要求符合性分析详见表1-4。
表1-4  本项目与长春市总体准入要求相符性分析

管控类别

管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

功能布局总体按照“西产业、东生态、中服务”布局思路。西部依托汽开区、高新南区等平台，建设世界级汽车产业基地；依托绿园经济开发区、宽城装备制造产业开发区等平台，建设世界级轨道客车产业基地；依托北湖科技园、亚泰医药产业园、兴隆综保区、二道国际物流经济开发区等平台，建设中国智能装备制造中心和世界级农产品加工产业基地，并构建现代物流体系，承载世界级先进制造业尖峰区和东北亚国际物流中心职能。依托城市东部的大黑山脉，形成中国北方地区最优美的近郊复合生态功能带。中部沿城市中央的人民大街、伊通河、远达大街复合发展轴，集中发展现代金融、信息技术、科技创新、文化艺术等综合服务功能，打造东北亚国际商务服务中心、东北亚科技创新与转化基地。

本项目为玉米初加工项目，非从事工业生产，该项目依托既有建筑、不新增占地、不破坏生态功能。其建设不影响长春市总体功能布局。
符合
污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到30微克/立方米，优良天数比例达到90%；2035年继续改善（沙尘影响不计入）。
本项目废气经采取有效措施治理后，对区域环境空气影响较小。
符合

水环境质量持续改善。2025年，全市水生态环境质量全面改善，劣Ⅴ类水体全面消除，地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例达到50%，河流生态水量得到基本保障，生态环境质量实现根本好转，水生态系统功能初步恢复。2035年，全市水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。
本项目生产过程无废水产生；生活污水排入化粪池，定期清掏，对区域地表水体基本无影响。
符合

污染物控制要求

实施20蒸吨以上燃煤锅炉升级改造，推动秸秆禁烧和综合利用。
不涉及
/

全面推行清洁生产，加强重点企业清洁生产审核，推进重点行业改造生产流程。
不涉及
/

加快产业园区绿色化循环化改造，建设绿色低碳的交通网络、建筑体系和工业体系，从源头减少能耗、物耗和污染物排放。
不涉及
/
资源利用要求

水资源

2025年用水量控制在30.20亿立方米内，2035年用水量控制在34.5亿立方米。
本项目生产过程无用水环节，仅为生活用水，不会对区域水资源产生明显影响。
符合

土地资源

2025年耕地保有量不低于17858.88平方千米；永久基本农田保护面积不低于14766.90平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在2020年城镇建设用地规模的1.32倍以内，面积控制在1475.54平方千米以内。
本项目不占用耕地、基本农田。
符合

能源

2025年，煤炭消费总量控制在2711万吨以内。
不涉及
/
其他

探索构建统一高效的环境产品交易体系，积极推进排污权、用水权、碳排放交易，激发各类市场主体绿色发展内生动力。健全充分反映资源稀缺程度的用水、用电价格，体现环境损害成本的污水、垃圾处理价格，将生态环境成本纳入经济运行成本。推行生活垃圾分类。构建线上线下融合的废旧资源回收和循环利用体系，扩大生产者责任延伸制范围，动态更新产品回收名录，提高废旧资源再生利用水平。提高工业固体废物综合利用水平。发展循环经济。全面建立资源高效利用制度机制，健全资源节约集约循环利用政策体系，积极推进循环经济产业园建设。发展节能环保产业，提升节能环保技术、现代装备和服务水平。积极开发新能源和可再生能源，建立温室气体排放检测制度，构建以循环经济为主体的生态产业体系，培育以低碳为特征的循环经济增长点。
不涉及
/
由上表可知，本项目的建设符合长春市总体准入要求。
③与重点流域总体准入要求相符性分析
项目与重点流域总体准入要求相符性，详见表1-5。
表1-5  项目与重点流域总体准入要求相符性
管控领域

环境准入及管控要求

本项目情况

符合性

松花江流域
空间布局约束

合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。
不涉及
/
辉发河、饮马河、伊通河等重点支流及查干湖、松花湖等重要湿地要实施生态修复、合理建设生态隔离带。
不涉及

/
污染物排放管控

严格执行《吉林省松花江流域水污染防治条例》。
本项目生产过程无废水产生；生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。对区域地表水体基本无影响。
符合

推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。
加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。
加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。
严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。
加大查干湖农田退水污染防治，推进生态护岸和湖滨生态隔离保护带建设，形成岸上、水面和水下“立体防护网”。
开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。
环境风险防控

防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河沿岸现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。
不涉及
/
加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。
项目不在饮用水水源保护区内。

/
资源利用要求

引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。
不涉及
/
统筹流域来水、水利工程与任务，因地制宜实施生态补水。按照流域生态流量调控方案，统筹调控新立城、石头口门水库及辉发河上游蓄水、引水等水利工程供水能力和供水任务，保障饮马河、伊通河、辉发河等重点河流生态流量。
不涉及
/
落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。
不涉及
/
由上表可知，本项目的建设符合重点流域总体准入要求。
④与环境管控单元准入清单符合性分析
长春市共划定157个环境管控单元，其中优先保护单元75个（面积占比35.10%）、重点管控单元73个（面积占比38.64%）和一般管控单元9个（面积占比26.26%），对不同管控单元内开发建设活动实施差异化管理。
根据吉林省环境管控单元分布图、长春市环境管控单元分布图及吉林省生态环境分区管控公众端应用平台截图（详见附图4至附图6）可知，本项目所在地理位置属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH22012220006，环境管控单元名称为农安县水环境农业污染重点管控区，环境要素为水环境农业污染重点管控区、建设用地污染风险重点管控区、高污染燃料禁燃区。
本项目与环境管控单元准入清单符合性分析详见表1-6。
表1-6  本项目与环境管控单元准入清单符合性分析

环境管控单元编码及名称

管控单元分类

管控类型

管控要求

项目情况

符合性

ZH22012220006，农安县水环境农业污染重点管控区
2-重点管控

污染物排放管控
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
不涉及

/

环境风险管控

污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。
本项目不涉及环境风险物质；项目用地不属于污染地块。
符合
资源开发效率
禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁止企业事业单位、其他生产经营者销售、燃用高污染燃料和新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。鼓励禁燃区内居民生活使用清洁能源；鼓励支持生物质燃料专用锅炉和生物质气化供热项目实施超低排放改造、燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造、轻质柴油燃用设施改用电能。

本项目新建1台生物质专用链条炉用于玉米烘干，不属于高污染燃料。
符合
由表1-6可知，本项目建成后符合环境管控单元准入清单要求。
综上，经过与吉林省、长春市生态环境分区管控进行符合性分析，可知本项目不在生态保护红线内，未超出环境质量底线及资源利用上线，符合吉林省、长春市生态环境准入清单及环境管控单元准入清单要求。因此，本项目的建设满足吉林省、长春市生态环境分区管控要求。
2、相关生态环境保护法律法规政策相符性分析
（1）与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性 
本项目与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析见表1-7。
表1-7  与《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》的相符性分析
《吉林省空气环境质量巩固提升行动方案》摘录
本项目

相符性

实行煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，实行煤炭消费指标管理。加快清洁能源和外来电力替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进热电联产和集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。
本项目为农产品初加工项目，链条炉所用燃料为生物质成型颗粒，不使用煤炭。
符合

继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。在中小城市适度建设燃煤背压式热电联产项目。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。各地要全面摸清城中村、城乡接合部散煤底数，制定清洁取散煤替代方案。
加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强企业无组织排放管控。
项目产生的废气经采取相应措施治理后均可确保各项污染物稳定达标排放。
符合

推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、技术、工艺和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推进吉林建龙、吉林恒联密、四平金钢、鑫达钢铁、通化钢铁5家钢铁企业污染治理设施超低排放改造。推动水泥行业污染治理设施超低排放改造。长春市、吉林市、辽源市等空气质量未达标地区新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目废气经采取相应措施治理后污染物排放量较少，不会对区域环境造成较大影响。
/
深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的VOCs治理体系。开展化工园区VOCs监测监管体系试点示范建设。

本项目不产生含挥发性有机物的废气。
不涉及

由表1-7可知，本项目的建设符合《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相关规定。
（2）与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
本项目与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析详见表1-8。
表1-8  与《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》摘录
本项目

相符性

加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。
本项目符合所在地生态环境分区管控要求，符合生态环境准入清单要求。
符合

持续开展入河（湖、库）排污口规范化整治。对入河（湖、库）排污口实行台账式、清单式管理。对新设置的排污口要严格审批，达到规范化建设要求。对已批准设置的排污口，要稳步推进规范化整治，设立标识牌并具备采样监测条件。对规模以上入河(湖、库)排污口，要具备水量和水质同步监测的能力。
本项目生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
符合

由表1-8可知，本项目的建设符合《吉林省水环境质量巩固提升行动方案》相关规定。
（3）与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
本项目与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析详见表1-9。
表1-9  与《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性
《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录
本项目

相符性

加强土壤重点监管企业管控。落实有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等土壤污染重点监管企业污染隐患排查、自行监测、拆除生产设备污染防治方案备案等制度，制定环境污染事件应急预案。完成重点企业地下储罐核实登记。开展重点企业周边土壤环境质量监测，2021年底前更新土壤污染重点监管企业名单。
本项目不属于上述土壤污染重点监管企业。
符合

加强建设用地流转管控。推进疑似污染地块土壤环境质量状况调查评估和污染地块治理修复、效果评估及其评审，促进评审结果可视化应用。污染地块依据土壤环境质量调查报告和评估报告，合理规划土地用途，纳入国土空间规划“一张图”管理。建立污染地块名录，污染地块经治理修复和效果评估符合土壤环境质量要求后再开发利用。
本项目所在地不属于土壤污染地块。
符合

推进企业用地调查成果应用。基于企业用地土壤污染状况调查结果，对高、中风险的企业地块制定风险管控方案，有开发意向且超标的关闭搬迁地块应进一步开展详查与评估。完善污染地块管理系统平台，结合卫星遥感、视频监控等技术，强化污染地块开发防控预警。
本项目利用现有空置建筑物进行建设，厂区不属于污染地块。
符合

开展地下水环境状况调查评估。开展地下水型饮用水水源、保护区及补给区地下水环境状况调查。开展化学品生产企业、尾矿库、垃圾填埋场、危废处置场、工业集聚区、矿山开采区等区域周边地下水环境状况调查。推进农村地下水型饮用水水源保护区划定。
本项目所在地周边无地下水型饮用水水源、保护区及补给区。
符合

由表1-9可知，本项目的建设符合《吉林省土壤环境质量巩固提升行动方案》相关规定。

（4）与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》的相符性 
本项目与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》的相符性分析见表1-10。
表1-10  与《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》的相符性分析
《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》摘录
本项目

相符性

实行煤炭消费总量控制。实行煤炭消费指标管理，完成省下达的煤炭消费总量控制目标。加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，逐步关停改造分散燃煤锅炉，推进热电联产和区域集中供热，推进煤炭清洁利用。积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，探索绿色电厂建设。加大经济政策调节力度，建立完善能源消费政策机制，促进能源结构调整和节能减排。
不涉及
/
继续推进清洁供暖。因地制宜推进清洁供暖，减少民用散烧煤。农村地区按照就地取材原则，重点做好生物质锅炉、户用炉具推广应用工作，扩大生物质燃料供热面积。具备条件地区实施“煤改气”“煤改电”，加快配套天然气管网和电网建设。进一步提高煤炭洗选比例，做到应洗尽洗。定期开展煤质检查，严厉打击劣质煤炭进入市场流通销售。全面摸清城中村、城乡结合部散煤底数，制定清洁取暖散煤替代方案。
本项目新建1台采用生物质成型颗粒作为燃料的链条炉，不使用煤炭。
符合

加大燃煤锅炉淘汰力度。市区及榆树市、农安县、德惠市、公主岭市建成区原则上不再新建单台容量29兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃煤锅炉，其他区域原则上不再新建单台容量14兆瓦（20蒸吨/小时）以下的燃煤锅炉。市区新建燃煤锅炉项目，大气污染物排放执行超低排放限值要求。按照国家、省政策的调整和要求，逐步开展燃煤锅炉淘汰工作。推动淘汰市城区单台容量29兆瓦（40蒸吨/小时）以下燃煤锅炉。
推进燃煤锅炉实施超低排放改造。推进装机容量20万千瓦以下燃煤火电机组的污染治理设施超低排放改造，推进吉林宇光能源高新热电厂及企业自备电站超低排放改造。推动单台容量25兆瓦（35蒸吨/小时）及以上燃煤供热锅炉实施超低排放改造。
持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。
推进重点行业污染深度治理。强化源头防控，鼓励企业采用先进适用的清洁生产原料、工艺、技术和装备。对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。推动吉林亚泰水泥有限公司等重点行业企业实施超低排放改造。新建项目主要污染物全面执行大气污染物特别排放限值。
本项目不属于重点行业。
符合

深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强挥发性有机物高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标，除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。推进年排放量10吨以上和泄漏点位超过2000个的重点企业建设监测、防控和处理相结合的挥发性有机物治理体系。开展化工园区挥发性有机物监测监管体系试点示范建设。提升挥发性有机物执法装备水平，配备必要的便携式挥发性有机物检测仪。研究开展挥发性有机物走航监测。探索社会协作开展挥发性有机物综合治理模式，助力企业提升挥发性有机物综合治理水平。
本项目不产生挥发性有机物（VOCs）。
符合

加强油气回收装置管理。建立健全储油库、加油站和油罐车监管台账，开展油气污染治理设施检查，对不按规定安装和使用油气污染治理设施依法予以处罚。开展现有储油库、加油站企业大气污染物排放监督监测，加强新《储油库大气污染物排放标准》和《加油站大气污染物排放标准》宣传培训。

不涉及
/

由表1-10可知，本项目的建设符合《长春市空气质量巩固提升行动实施方案》相关规定。
（5）与《长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案》符合性分析
本项目与《长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案》符合性分析详见表1-11。
表1-11  与《长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案》符合性分析
《长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案》摘录

本项目

相符性

规范工业企业排水管理。工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施。属地政府或工业园区管理机构要组织对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或者可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污、排水许可。

本项目所在区域未建成市政污水管网，生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
符合

加强重点行业管控和清洁化改造。严格落实“三线一单”环境管控要求，按照环境管控单元和环境准入清单实施分类管理，加大污染物排放管控力度，将超低排放标准纳入排污许可进行管理。对不符合生态环境准入清单要求的企业一律禁止准入。

全面推动农副食品加工、化工、造纸、制药、电镀等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。

本项目符合所在地生态环境分区管控要求，符合生态环境准入清单要求。

符合

持续开展入河（湖、库）排污口规范化整治。对入河排污口实行台账式、清单式管理，查漏补缺，严控增量，核减存量。对新设置的入河排污口要严格审批，达到规范化建设要求。对已批准设置的入河排污口，要稳步推进排污口规范化整治，设立标示牌并具备采样监测条件。对直排企业、污水处理厂等规模以上入河（湖、库）排污口，要具备水量和水质同步监测的能力。

本项目生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。

符合

由表1-11可知，本项目的建设符合《长春市劣五类水体治理和水质巩固提升实施方案》相关规定。
（6）与《长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案》符合性分析
本项目与《长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案》符合性分析详见表1-12。
表1-12  与《长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案》符合性
《长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案》摘录
本项目

相符性

加强土壤重点源环境监管。动态更新土壤重点监管企业名单，督促其建立落实土壤污染隐患排查制度、土壤及地下水自行监测制度，制定环境污染事件应急预案。定期对土壤重点监管企业周边等重点区域开展土壤环境质量监测。
本项目不属于上述土壤污染重点监管企业。
符合

加强建设用地准入管理。排查更新疑似污染地块清单，纳入全国污染地块土壤环境管理系统，书面通知土地使用权人在6个月内完成土壤污染状况调查。生态环境部门与规划和自然资源部门共享疑似污染地块和污染地块数据信息，更新污染地块名录，未达到土壤污染风险管控、修复目标的污染地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。规划和自然资源部门将污染地块空间信息纳入国土空间规划“一张图”，在编制国土空间规划中应充分考虑土壤污染风险，合理确定土地用途。
本项目所在地不属于土壤污染地块。
符合

加强建设用地流转管控。拟用途变更为住宅、公共管理和公共服务用地，拟终止生产经营活动、用途变更或土地使用权收回、转让的土壤污染重点监管单位生产经营用地等应依法开展土壤污染状况调查的地块，应将土壤环境质量情况作为其用地规划、土地储备等环节要件，实现净土入库，避免不符合土壤环境质量的地块被开发利用。

不涉及
符合
由表1-12可知，本项目的建设符合《长春市土壤环境质量巩固提升行动实施方案》相关规定。
3、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析
本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析详见表1-13。
表1-13  与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（摘录相关条款）

本项目

相符性

加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区拟建企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 
加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，为允许建设的项目；所在区域不属于重点区域，项目不属于工业炉窑中的重点行业，经布袋除尘器对烟气处理达标后，通过15m 高排气筒排放。
符合

加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 
加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 
加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、热风炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
本项目链条炉燃料为生物质成型颗粒。
符合

实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。
本项目链条炉产生的烟气经布袋除尘器处理后，烟气中的烟尘、二氧化硫分别执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中表2和表4排放限值、氮氧化物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值，满足污染深度治理要求。
符合

全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。

本项目物料输送、提升环节均采用密 
封罩等封闭措施；生物质燃料及灰渣均存储于链条炉房内。
符合
由表1-13可知，本项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的相关规定。
4、产业政策相符性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许建设的项目。

因此，该项目的建设符合国家产业政策及相关规定要求。

5、选址合理性分析

本项目利用现有空置建筑物进行生产，不新增占地，现有不涉及遗留环境问题。根据农安县农安镇人民政府于2026年8月3日出具的《关于农安县林森粮食收购中心烘干塔建设项目土地情况的说明》（详见附件）可知，本项目土地性质为建设用地，不占用永久基本农田。项目用地不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的项目；选址周边交通便利。
根据《粮油仓储管理办法》（中华人民共和国国家发展与改革委员会令第5号）中关于污染源、危险源安全距离的规定，粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应当满足该办法相关要求。本项目选址与《粮油仓储管理办法》（中华人民共和国国家发展与改革委员会令第5号）相符性分析如表1-14。
表1-14  与《粮油仓储管理办法》符合性
关于污染源、危险源安全距离的规定
本项目

相符性

一、距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000米；
本项目仅进行粮食烘干，不涉及粮食仓储，湿玉米及干玉米均不在厂区内长期贮存。

项目周边主要为养殖场、农田和村庄。

厂界外500m范围内无屠宰场、集中垃圾堆场及污水处理站；厂界外1000m范围内无有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位；厂界外100m范围内无砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源。
符合

二、距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500米；
符合

三、距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100米。
符合

由表1-14可知，本项目的选址符合《粮油仓储管理办法》中关于污染源、危险源安全距离的规定。
本项目营运期产生的废气污染物种类不复杂且产生量较小，采取相应治理措施后均能够达标排放，对区域环境空气影响较小；生活污水不外排；噪声经采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施综合处理后，对区域声环境影响较小；固体废物分类暂存，均得到有效处置，不会产生二次污染。因此，本项目运营期产生的污染物经采取本报告中的措施治理后，能够做到废水不外排，废气、噪声均能够达标排放，固废不产生二次污染，建成后对区域环境影响均较小，影响在可接受范围内，建成后与现状相比不会存在恶化现象。 

综上，本项目选址符合建设用地管理要求，与国土空间规划和生态环境分区管控要求相符，在落实各项污染防治措施后，从环境保护角度分析，本项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	本项目建设单位于2004年7月29日成立取得经营资格（详见营业执照附件），由于启动资金、业务开展等方面受阻原因，导致该建设单位多年未开展建设。
1.工程组成
本项目利用现有空置建筑物并新建部分建构筑物进行生产，用地性质为建设用地（详见附件）。厂区占地面积为16491.38㎡，厂区中心坐标为125°20′18.9496″，44°32′29.9437″。

本项目厂界东侧、北侧均为长春市旭丰畜牧股份有限公司，厂界南侧为玉米旱田，厂界西侧为长春市旭丰畜牧股份有限公司库房。
本项目工程组成情况详见表2-1。
表2-1  本项目工程组成情况一览表

类别

工程名称

内容及规模

建设性质
主体工程

烘干塔

位于厂内东南角，建筑面积为260㎡，全钢装配式结构，用于烘干玉米，烘干能力为200t/d，年烘干湿玉米10000t。
新建地上构筑物
链条炉排炉房
位于厂内东南角，建筑面积为185㎡，共一层，层高3m，砖混结构。

新建一台4t/h燃生物质链条式热风炉排，为烘干塔提供热风，用于玉米烘干，该炉最大运行时间为24h/d（1200h/a），全年运行约50d。
利用现有地上建筑物
辅助工程
湿粮囤
共一座，位于厂内南侧，占地面积为78.5㎡，d=10m，h=8m，钢板仓，烘干前暂存收购的高水分湿玉米，以保证烘干塔连续供料，暂存能力约为400t。
新建地上构筑物
原料堆场
位于厂内南侧，占地面积为500㎡，收购进厂的湿玉米在该原料堆场短暂暂存周转，最长不超过3个月。
新建，地面硬化
检斤室

位于厂内西北侧，建筑面积为12㎡，共一层，砖混结构，用于检斤。
利用现有地上建筑物
办公室
位于厂内西北角，建筑面积为100㎡，共两层，砖混结构，用于日常办公，无住宿及食堂。
利用现有地上建筑物
设备棚
位于厂内东南角，占地面积为387.5㎡，长25m×宽15.5m，彩钢棚，用于暂存部分生产设备。
新建地上构筑物
公用工程

给水

本项目生产过程无用水环节，生活用水取自厂区内一眼水井，可以满足本项目用水需求。

/
排水
生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
/
供电

由当地电网供应，可以满足本项目用电需求，不在厂区内安装备用发电机。

/
供暖
本项目生产用热由新建的一台4t/h燃生物质链条式热风炉排提供；冬季职工生活用热为电采暖。
/

储运工程

原辅材料暂存

本项目收购的湿玉米暂存于1座湿粮囤及原料堆场内，最大暂存量为500t。

新建
成品暂存
本项目烘干后的干玉米不在厂区内长时间暂存，烘干后短暂停留即外售出厂。

/
燃料暂存
暂存于链条炉排炉房内部，最大暂存量为30t，地面做硬化防渗处理。
利用现有建筑
灰渣暂存
经装袋收集后暂存于链条炉排炉房内部，定期外卖，地面做硬化防渗处理。
利用现有建筑
环保工程

废水治理

本项目生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
/

废气治理

燃生物质链条炉产生的烟气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
/
上料废气等无组织废气通过从源头控制采用密闭输送并及时清理沉降粉尘的方式以减少无组织排放量；烘干塔顶部出料口和提升机连接处设为全封闭，烘干塔外部设置防风防尘罩处理后，烘干粉尘无组织排放；粮食运输粉尘及燃料输送粉尘经采用运输车辆加毡布覆盖、输送带密闭、与设备密闭连接等方式处理。

/
灰渣收集后袋装密封暂存于封闭式库房内，可减少无组织扬尘产生的可能性。

/
噪声治理

采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施治理。

/
固废治理

筛分杂质交由环卫部门处理。
/
除尘器收集尘和灰渣经袋装密封收集后，暂存于链条炉排炉房内部，定期外卖综合利用。
/
废布袋定期更换交由厂家回收处理。
/
生活垃圾经收集交由环卫部门处理。
/
2.主要产品及规模
本项目建成后预计年烘干湿玉米（含水率25%）10000t，经烘干塔烘干后的玉米含水率为14%左右，年烘干约50d，湿玉米及干玉米不在厂区内长期贮存，仅在厂内短暂周转停留。本项目烘干后的成品玉米执行《玉米》（GB1353-2018）中二等玉米相关质量要求。

本项目厂内不设置玉米检验、化验等工序，不设置独立晾晒场。
3.主要生产设施
    本项目生产设备详见表2-2。
表2-2  本项目生产设施一览表
序号

设备名称

型号

单位
数量

烘干系统
1

烘干塔
200t/d
台
1
2
干燥机主机
4.6*3.33*25m
台
1
3
减速机
ZQ200
台
1
4

电机
Y90L-4/1.1
台
1
5
塔风机
RF11
台
1
6
料位器
台
1
热力系统
1
生物质链条热风炉排
4t/h
台
1
2
砌体及钢架
台
1
3
换热器装置
台
1
4
鼓风机
RF13
台
1
5
引风机
台

1
其他设备
1
提升机
50/28
台
2
2
护架
1*2*27m
台
1
3
初清筛
台
1
4
除渣机
台
1
5
燃料输送机
台
1
6
烘干机电控系统
套
1
7
玉米输送机（导粮机）
台
3
8
地磅
台

1
9
水分检测仪
台

1
4.主要原辅材料种类和用量
    本项目主要原辅材料消耗情况详见表2-3，生物质燃料组分表2-4。
表2-3  本项目原辅材料消耗情况一览表

名称

单位

用量

暂存位置

最大暂存量
暂存周期

来源
玉米原粮（含水率25%）
t/a
10000
1座湿粮囤及原料堆场
500
≤3个月
周边农户
生物质成型颗粒
t/a
720
链条炉排炉房
30
36d
当地外购
注：该生物质链条炉排全年运行1200h。
本项目外购成品生物质成型颗粒，该生物质成型燃料由秸秆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯等以及“三剩物”经过加工产生的块状环保新能源。根据建设单位提供的相关材料，生物质燃料组分详见表2-4。
表2-4  生物质燃料组分一览表

样品

检测项目

符号

单位

检测结果

生

物

质

颗

粒
全水分

Mt
％

3.38
干燥基灰分

Ad

％

0.95
空气干燥基挥发分

Vad

％

81.39
干燥无灰基挥发分
Vdaf
％

82.58
干基高位发热量
Qgr,d
Kcal
4515
收到基低位发热量
Qnet,ar
Kcal
4258
干燥基全硫量

St，ad

％

0.02

干基固定碳含量

D
％

17.16
焦渣特性
CRC
型
2
5.水平衡分析
（1）给水

本项目运营期用水主要为职工生活用水，生产过程无用水环节，用水量为0.15m3/d（7.5m3/a）。用水来自厂内一眼水井，可以满足本项目用水需要。

本项目职工共3人，不制作餐食、不提供住宿。用水量按50L/人·d计，年工作50d，则全厂职工生活用水量为0.15m3/d（7.5m3/a）。

（2）排水

本项目废水主要为职工生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.12m3/d（6m3/a），排入化粪池，定期清掏，不外排。

6.劳动定员及工作制度

根据建设单位提供，本项目劳动定员为3人，工作制度为3班/d、8h/班；生产时间在每年十月中旬至次年三月末之间，根据当地玉米市场行情而定，合计生产最多50d/a。
7.简述厂区平面布置
本项目利用现有地上空置建筑物并新建部分建构筑物进行生产。厂区西侧为长春市旭丰畜牧股份有限公司库房，本项目生产区主要布设于厂内东南角，位于该养殖场的上风向，且项目生产区距离该养殖场的养殖区最近距离为42m。
本项目生产区布设湿粮囤、烘干塔、链条炉炉房和堆料场，平面布局紧凑、功能分区明确，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地，符合防火、安全要求。

因此，本项目平面布置合理。本项目平面布置图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程
本项目不对玉米进行粉碎，厂内不设置玉米检验、化验等工序，不设置独立晾晒场。
本项目以周边农户种植的玉米为原料，经收购、筛分、烘干后外售干玉米，本项目生产工艺主要分为湿粮接收与筛分、湿玉米烘干、冷却、干粮输出等阶段，主要工艺流程说明如下：
①湿粮接收与筛分
湿玉米进厂：周边农户用自卸车或拖拉机将收购的湿玉米运至厂区，经地磅计量后暂存于堆料场。
提升与初清：湿玉米由提升机从堆料场提升至初清筛。初清筛采用振动筛，主要去除玉米中混入的玉米秸秆、玉米芯、杂草、玉米叶、石块、土块等杂质。筛分去杂后的湿玉米进入湿粮囤暂存，以保证烘干塔的连续作业，同时起到调节收购与烘干生产不平衡的作用。
该阶段主要产生粉尘、杂质和噪声。

②湿玉米烘干
进料：湿粮囤内的玉米经输送设备送入烘干塔顶部进料口，进入烘干塔内部，依靠重力自上而下缓慢流动。
热风炉供热：本项目新建1台4t/h生物质链条炉排热风炉，以生物质成型颗粒为燃料。燃料经人工投入炉排燃烧，产生高温烟气。高温烟气经换热器加热空气后，产生洁净热风，送入烘干塔。
烘干：烘干塔内采用逆流干燥工艺，热风与湿玉米充分接触，玉米温度升高，表面水分开始蒸发。玉米在塔内停留一定时间，高温热风快速带走玉米表层及内部水分，玉米内部水分向表面转移，避免表面过快干燥造成裂纹，水分逐步降低。
烘干温度、热风温度、排粮速度等由自控系统调节，控制干玉米最终含水率在14%左右。
该阶段主要产生粉尘、链条炉烟气、水蒸气、噪声和灰渣，热风炉采用间接换热方式，烟气不直接接触玉米，烘干废气与热风炉烟气分别排放。
③干粮冷却

冷却：烘干后的玉米温度较高，需在烘干塔冷却段中冷却至接近环境温度，防止热粮直接输出导致结露、发热、霉变。
④输送

冷却后的干玉米装入运输车辆，经地磅计量后外运销售。
该阶段主要产生少量颗粒物和噪声。
本项目工艺流程及排污节点详见图2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  本项目工艺流程及排污节点图
2、物料平衡
本项目物料平衡详见表2-5。
表2-5  本项目物料平衡一览表
入方10000
出方10000
产品

产量

总损耗：1279
湿玉米

(含水率25%)
干玉米(净含量)
8721
气相损耗
水蒸气
1223.133
装卸扬尘
0.1
筛分粉尘
2.857
提升、输送粉尘
0.83
烘干粉尘
2.08
固相损耗
筛分杂质
50
3、产排污环节
本项目产排污环节详见表2-6。
表2-6  本项目主要产排污环节分析一览表

类别

产生点

主要污染因子

环保措施及排放去向
废气

链条炉排
颗粒物、SO2、NOX
经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
装卸、运输
颗粒物

经采用运输车辆加毡布覆盖、输送带密闭、与设备密闭连接等方式处理。
烘干

颗粒物

烘干塔顶部出料口和提升机连接处设为全封闭，对烘干塔外部设置防风防尘罩处理后，无组织排放。

提升上料、输送等
颗粒物

通过从源头控制采用密闭输送并及时清理沉降粉尘的方式以减少无组织排放量。
废水
生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮
排入化粪池，定期清掏，不外排。
固废

烟气治理

除尘器收集尘
经装袋密封收集后，暂存于库房内，定期外卖综合利用。
链条炉排
灰渣

废润滑油
更换后直接由有资质单位外运处理，不在厂内暂存。
筛分

杂质

交由环卫部门处理。
布袋除尘器
废布袋
定期更换交由厂家回收处理。
员工
生活垃圾
委托环卫部门统一清运处置。
噪声

链条炉排、风机等

等效连续A声级

采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施治理。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用现有地上空置建筑物并新建部分建构筑物进行生产，现有不涉及遗留环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、地表水环境质量现状监测与评价
根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》中6.6.3.2要求“应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。”因此，本项目所在区域水环境达标判定采用吉林省生态环境厅在其官网发布的2025年的吉林省地表水国控断面水质月报。

本项目区域地表水体为伊通河。地表水环境质量现状监测采用吉林省2025年1月至12月评价的111个国家地表水环境质量监控断面中伊通河上杨家崴子断面数据。吉林省2025年1月至12月地表水国控断面水质状况（摘录）详见表3-1。
表3-1  吉林省2025年1月至12月地表水国控断面水质状况（摘录）
责任地市

所在水体

断面名称
月份

水质类别

达标情况

本月

去年同期
长春市

伊通河

杨家崴子
1

劣V

IV
超标

2

V

Ⅲ
超标
3

IV

Ⅲ
达标

4

IV

IV
达标

5

Ⅲ
IV
达标

6

V

IV
超标
7

IV

劣V
达标

8

IV

Ⅲ
达标

9

IV

IV
达标

10

Ⅲ
IV
达标

11

Ⅲ
IV
达标

12

Ⅲ
劣V
达标

由表3-1可知，2025年伊通河上杨家崴子断面水质除1月、2月和6月超标外，其他月份均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准要求，说明水质较差，现状地表水环境质量为不达标。
2、环境空气质量现状监测与评价
（1）空气质量达标判定
本项目所在区域环境空气达标判定采用吉林省生态环境厅网站上2026年6月3日发布的《2025年吉林省生态环境状况公报》中环境空气状况评价结果。
2025年全省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度中的长春市主要污染物年均浓度详见表3-2。
表3-2  2025年全省地级城市环境空气质量主要污染物年均浓度（摘录长春市）
污染物
年评价指标
现状浓度/（µg/m³）
标准值/（µg/m³）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
8
60

13.33
达标

NO2
年平均质量浓度
25
40

62.5
达标
CO
95百分位数日平均
0.9mg/m³
4mg/m³
22.5
达标
O3
90百分位数日平均
129
160

80.63
达标
PM10
年平均质量浓度

50
60
83.33
达标

PM2.5
年平均质量浓度

34.7
30

115.67
超标
优良级天数比例（%）
88.2
综合指数
3.48
根据表3-2可知，2025年长春市各污染物年均浓度中除PM2.5以外均未出现超标现象，均能够满足GB3095－2026《环境空气质量标准》表1中过渡阶段二级标准限值要求，判定为不达标。
（2）其他污染物环境质量现状
①监测点位布设
本项目布设1个特征污染物大气监测点位，详见表3-3及附图1。
表3-3  本项目特征污染物大气监测点位布设位置
监测点位
监测点位置
监测因子及监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离
X

Y

拉拉屯村
125.34532932

44.55963648
TSP监测24小时平均值；NOX监测1小时平均值和24小时平均值；连续监测3d。
下风向
1.1km
②监测项目：TSP、NOX。
③监测单位及监测时间

本次评价委托吉林省同正检测技术有限公司于2026年8月15日至8月17日进行的监测。
④评价方法

采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中6.4.2.2中要求的“对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率”进行评价。

⑤评价标准

本次评价TSP、NOX环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中过渡阶段二级标准限值要求。

⑥评价结果

评价结果详见表3-4。

表3-4  其他污染物环境质量现状监测结果表

监测点位名称
监测点位置
污染物
平均时间
评价标准

mg/m³
监测浓度范围mg/m³
最大浓度占标率%
超标率%
达标情况
X
Y
拉拉屯村
125.34532932
44.55963648
TSP
24h平均值
0.3
0.099-0.106
35.33
0
达标
NOX
1h平均值
0.25
0.012-0.017
6.8
0
达标
24小时平均值
0.1
0.014-0.015
15
0
达标
由表3-4可见，监测点位中TSP、NOX均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2中过渡阶段二级标准限值要求，均无超标现象，说明所在区域环境空气质量较好。
3、声环境质量现状监测与评价
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次环评不开展声环境现状调查。
4、地下水、土壤环境质量现状监测与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状要求：“原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目产生的固体废物均能够得到有效治理，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径；地下水和土壤环境影响评价项目类别均为Ⅳ类项目。
故本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查工作。

	环境

保护

目标
	表3-5  环境保护目标一览表

保护目标类别

环境敏感点

坐标
方位

距厂界

距离(m)
保护目标规模（户）

保护级别

X

Y

地表水环境
伊通河
——
——
东南
1830
/
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准
注：本项目500m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点。

	污染

物排

放控

制标

准
	表3-6  与本项目相关的污染物排放控制标准一览表
类别
污染物

等级

排放限值
排气筒高度（m）
标准来源
燃生物质链条炉排烟气

颗粒物

表2干燥炉、窑，二级

200mg/m3
15
GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》
烟气黑度
1
SO2
表4燃煤(油)炉窑，二级
850mg/m3
NOX
表2新污染源
240mg/m3，0.77kg/h
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
装卸、烘干、上料等无组织粉尘
污染物
无组织排放监控浓度限值
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
颗粒物
1.0mg/m3
监控点：周界外浓度最高点
设置方式
炉窑类别
污染物
无组织最高允许浓度
GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表3
有车间厂房
其他炉窑
颗粒物
5.0mg/m3
噪声

类别
昼间dB(A)
夜间dB(A)
GB12523-2025《建筑施工噪声排放标准》
——
70
55
3
65
55
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
固体废物

一般工业固体废物

GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》



	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅回复四平市生态环境局《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，该文件明确提出：将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物、二氧化硫、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量、氨氮。 
本项目生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。
根据HJ1121—2020《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》可以确定，本项目链条炉排排放口为一般排放口；根据复函内容可知，本项目为除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口的建设项目，执行其他行业排放管理，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。
因此，本项目无需申请污染物排放总量控制指标。经核算，本项目大气污染物排放量为颗粒物0.0188t/a、NOX0.7344t/a、SO20.2362t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有空置建筑物，新建湿粮囤、烘干塔、设备棚并安装设备，产生的施工期环境影响较小，施工期环保措施如下：
1、废气
本项目施工期废气主要来自土方开挖、物料堆放、车辆运输、钢结构焊接及施工机械尾气等。
①施工扬尘

烘干塔基础、湿粮囤基础及彩钢设备棚基础施工时，土方开挖、回填及场地平整后，在风力作用下，松散土壤和临时堆放的砂石、水泥等物料会产生扬尘。
为了减轻施工扬尘对周围环境空气造成的污染，施工场地周围需设置高度不宜低于1.8m的围挡，减少扬尘向外扩散；对作业面采取洒水降尘措施，保持土壤表层适度湿润。

运输车辆进出施工场地时，车轮携带泥土上路，也会产生道路扬尘。建议运输车辆驶出施工场地前对轮胎和车身进行冲洗；运输散装物料时车厢加盖苫布，做到密闭运输，减少沿路遗撒和起尘；对施工场地内运输道路定期洒水，保持路面湿润。
②焊接烟尘

彩钢设备棚安装、烘干塔组装及输送设备连接过程中涉及钢材焊接作业。焊接时产生含有金属氧化物及氟化物的焊接烟尘，对环境造成短期影响。焊接作业应在厂区内比较开阔区域进行，避免在密闭空间内集中焊接。施工人员佩戴防尘口罩，减少烟尘吸入。
③机械尾气 

挖掘机、吊车、运输车辆等施工机械以柴油为燃料，运行过程中排放氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等污染物。由于施工机械多为间歇性作业，排放量相对较小，建议加强机械日常维护保养，保证设备正常运转。施工机械不作业时及时熄火，减少怠速运行时间。

2、废水
项目施工期废水污染源主要包括基础施工过程混凝土浇筑养护废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水

基础施工涉及混凝土浇筑及养护，该过程将产生少量碱性养护废水，施工现场应设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工期降尘用水、车辆冲洗水，不外排，不会对区域水环境产生影响。

（2）生活污水

本项目施工期间，施工人员大多数为当地工人，不安排食宿。施工期产生的生活污水排入临时防渗旱厕，不会对地表水产生不良影响。
3、噪声
施工期噪声主要来自建筑施工设备噪声和运输车辆噪声。

其中，项目在施工期间所使用的主要施工机械为挖掘机、切割机、电焊机等，噪声源强在90—105dB(A)之间，施工机械在运行时噪声值较高，将会对周围的声环境产生一定影响，但施工期的机械噪声将随着施工的完成而消失。施工期间运输车辆噪声源强在75—90dB(A)之间，对运输线路两侧的敏感点产生一定的影响，但影响呈间歇性、局部性、暂时性，不会对区域声环境造成较大的污染。

为了更好地保证本项目区域声环境，要求本工程在施工期间，优先选用符合环保要求的低噪声施工设备，对高噪声机械设备应安装消音、基础减振设施，同时禁止在夜间22时至次日6时进行高噪声施工作业，高噪声设备应尽量布置在远离环境敏感点的一侧，利用距离衰减降低噪声影响；车辆进出施工现场应限速、禁止鸣笛。

在采取上述措施治理后，本项目施工期场界噪声等效声级能够满足GB12523—2025《建筑施工噪声排放标准》标准限值要求，对区域声环境影响较小。
4、固体废物
本项目施工期产生的固体废物主要包括施工阶段建筑垃圾、废包装材料和施工人员生活垃圾。

⑴建筑垃圾
本项目施工将产生建筑垃圾，主要为废彩钢板、废混凝土块、废砖块和废焊条。

施工过程中产生的废钢材、废彩钢板边角料属于可回收资源，外售给废品回收站综合利用；基础施工产生的废混凝土块、废砖块等，应及时清运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置，不得随意倾倒；焊接作业产生的废焊条头，收集后外售。弃土用于场地内低洼出回填与平整。
⑵废包装材料

施工材料的废包装物外售给废品回收站综合利用。
(3)施工人员生活垃圾

施工现场应设置专门生活垃圾箱，将施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至市政垃圾填埋场，避免随意抛弃。

在上述措施下，可减少固体废物对环境的影响。
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	一、废气
本项目运营期废气主要为生物质链条炉烟气，装卸、运输、提升、输送、烘干等产生的无组织粉尘。
1.1生物质链条炉烟气（有组织）
运行运行工时说明：工作50d/a，合计时间24h/d（1200h/a）。
（1）源强核算
本项目使用生物质成型颗粒作为链条炉燃料，生物质成型颗粒年耗量为720t/a。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目链条炉烟气源强采用产排污系数法进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》——《0514农产品初加工活动（粮食烘干）系数手册》中系数核算污染物产生量，详见表4-1。
表4-1  产污系数表（摘录）

产品

名称
原料名称
工艺

名称
规模

等级
污染物指标
单位
产污系数
末端治理技术名称

去除效率（%）

粮食
生物质燃料
烘干
所有

规模
工业废气量
标立方米/吨-原料
6240
/

0

SO2
千克/吨-原料
17S
/

0

烟尘
千克/吨-原料
0.5
袋式除尘器

95
NOX
千克/吨-原料
1.02
/

0

注：含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据生物质燃料成分分析报告（详见附件）可知，干燥基全硫量St为0.02%，按公式
[image: image2.wmf]100

100

ar

t

M

S

S

´

´

=

计算后，S≈0.0193%，本项目S取0.0193。
本项目链条炉烟气各污染物源强核算详见表4-2。
表4-2  本项目链条炉烟气各污染物源强核算一览表
产排污环节

污染物种类

污染物产生
排放形式

治理设施及效果
污染物排放

排放口编号
排放标准mg/m3
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
燃生物质链条炉
烟尘
0.36
0.3
80.18
有组织
布袋除尘器(去除95%)+15m高排气筒
0.018
0.015
4.01
DA001
200
SO2
0.2362
0.1968
52.61
0.2362
0.1968
52.61
850
NOX
0.7344
0.612
163.56
0.7344
0.612
163.56
240,0.77kg/h
废气量
4.49×106m3/a
4.49×106m3/a
/
（2）排放口基本情况
本项目链条炉排放口基本情况详见表4-3。
表4-3  本项目链条炉排放口基本情况一览表
编号

名称

排气筒底部中心坐标/°

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/K
排放口类型
年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

烟尘

SO2
NOX
DA001
链条炉排
125.33949001
44.54131633
160
15
0.3
423.15
一般排放口
1200
正常

0.015
0.1968
0.612
（3）污染治理措施可行性及达标分析
1）治理措施可行性

本项目燃生物质链条炉烟气经采取布袋除尘器处理后，通过15m高的排气筒排放。

布袋除尘器：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大段粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管向喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体除尘效率较高，一般可达99.9%以上，可以满足更高的环保要求。袋式除尘器的有效捕集粒径大于0.2μm，对于50μm、5μm、1μm粒子的捕集效率分别为100%、99%、99%，其总除尘效率一般可达99%以上。由于布袋除尘器具有烟尘净化效率高、净化效率不受颗粒物比电阻和原浓度的影响、性能稳定可靠、维修方便、操作简单等特点，因而获得越来越广泛的应用。本项目烟气经采取布袋除尘器处理后，较低的烟尘排放有利于将本项目的烟尘环境影响降至最低，故本项目燃生物质链条炉烟尘采用布袋除尘器治理具有一定的可行性。
根据HJ1121—2020《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》附录A中A.1废气可行技术参考表，本项目链条炉烟气治理措施可行性分析详见表4-4。

表4-4  本项目链条炉烟气污染防治可行性分析

主要工艺
污染物
燃生物质链条炉防治措施

本项目

可行性

干燥
颗粒物
袋式除尘；静电除尘
布袋除尘器
可行
由表4-4可知，本项目燃生物质链条炉烟气治理措施符合HJ1121—2020《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》中的相关要求，具有一定的可行性。

2）排气筒高度设置合理性

本项目排气筒高度合理性分析如下：

GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中4.6.1和4.6.3规定：各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m；当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上。

本项目链条炉排气筒周边200m范围内最高建筑物为本项目办公室，共2层，约6m高。本项目建成后链条炉排气筒为15m，高出周边200m范围内最高建筑物3m以上，因此该排气筒高度符合标准规定要求。
故，从环保角度本项目排气筒高度是合理可行的。
3）达标分析

本项目燃生物质链条炉烟气经布袋除尘器处理后，烟气中颗粒物、SO2排放浓度均能够分别满足GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中表2干燥炉窑、表4燃煤(油)炉窑相应二级排放限值要求，NOX排放浓度和排放速率均能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源标准限值要求，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，且高于周围200m半径范围内最高建筑物3m以上，对区域环境空气影响较小。

1.2工艺粉尘（无组织粉尘）
本项目运营期无组织粉尘主要为装卸过程中产生的粉尘，筛分过程中产生的粉尘，输送、提升工序产生的粉尘和烘干过程中产生的粉尘。
（1）源强核算
1）原料堆场原粮装卸扬尘

本项目外购的原粮进厂后在原料堆场上进行装卸，进厂运输车辆大约平均每小时能装卸玉米20t，年装卸玉米10000t需要约500h，玉米装卸过程中会产生粉尘。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车装卸粉尘系数为0.01kg/t（卸料）。本项目装卸玉米量为10000t，则粉尘产生量为0.1t/a（0.2kg/h）。

由于湿粮本身含水率较高，通过采取加强管理、降低卸粮高度、禁止大风天工作，并采取地面硬化场地定期清扫、洒水降尘等措施治理后，可降尘约70%，则原粮装卸扬尘无组织排放量为0.03t/a（0.06kg/h），经大气估算模型（AERSCREEN）预测得出厂界无组织排放浓度约为0.072mg/m3。
2）筛分粉尘

玉米湿粮在烘干前需进行筛分，采用初清筛对粮食进行清理。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中表5-1谷物仓储，筛分处理过程中颗粒物产污系数为0.1kg/t·原料，筛分工时7h/d（350h/a），故筛分过程粉尘产生量为1t/a，产生速率为2.8571kg/h。

为减少粉尘对区域环境的影响，需在筛分设备外部设置防尘罩，将筛分设备罩在防尘罩内，防尘罩收集效率为90%，收集的粉尘落于罩内，则收集到的粉尘量为0.9t/a，其余未被收集的0.1t/a（0.2857kg/h）粉尘无组织排放，经大气估算模型（AERSCREEN）预测得出厂界无组织排放浓度约为0.462mg/m3。
3）提升、输送粉尘
玉米在提升、输送等工序过程中，由于粮粒的运动和摩擦，将产生少量粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物仓储及参照同类粮食加工项目的实际运行经验，粉尘产生量约占原材料量的0.01%,计，本项目输送、提升量为10000t，故输送、提升粉尘产生量为1t/a。

为减少粉尘对区域环境的影响，需将输送、提升设备设置为密闭式，密闭输送、提升设备可有效降低90%粉尘，收集到的粉尘落于罩内，则收集粉尘量为0.9t/a，其余未被收集的0.1t/a（0.083kg/h）粉尘无组织排放，经大气估算模型（AERSCREEN）预测得出厂界无组织排放浓度约为0.32mg/m3。
4）烘干粉尘

玉米原粮在烘干过程中，在烘干塔将产生粉尘随潮气排放口排放，由于玉米原粮已筛分过，粉尘产生量较小。根据《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境科学出版社）》，“第五章谷物贮存”中“柱式谷物干燥”的产尘系数为0.25kg/t（干燥料），本项目年烘干玉米10000t，故烘干过程粉尘产生量为2.5t/a。

玉米原粮烘干时产生的水蒸气与烘干粉尘混合在一起，导致烘干粉尘粒径较大的自然降落，将烘干塔顶部出料口和提升机连接处采用全封闭结构，对烘干塔外部设置防风防尘罩，能够有效降低90%粉尘，则防尘罩收集粉尘量为2.25t/a，由于烘干塔距离地面较高，但由于无法集中收集烘干粉尘，因此0.25t/a粉尘无组织排放至大气，经大气估算模型（AERSCREEN）预测得出厂界无组织排放浓度约为0.103mg/m3。
本项目工艺粉尘源强核算详见表4-5。
表4-5  本项目工艺粉尘源强核算
产排污环节

污染物种类

污染物产生
排放形式

治理设施及效果

污染物排放

排放口情况

排放标准mg/m3
产生量t/a
产生速率kg/h
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
装卸

颗粒物

0.1

0.2
无组织

加强管理、降低卸粮高度、禁止大风天工作，并采取地面硬化，场地定期清扫、洒水降尘等，降尘约70%。
0.03

0.06

0.072
/
1.0(周界外浓度最高点)
筛分

颗粒物

1
2.857
初清筛筛分下泄口设围挡，定期清理收集，并在设备外部设置防尘罩，降尘约90%。
0.1
0.2857
0.462
提升、输送
颗粒物

1

0.83
采用封闭输送装置、密闭连接、及时清理沉降粉尘的方式，降尘90%。
0.1

0.083

0.32
烘干
颗粒物

2.5

2.08
烘干塔顶部出料口和提升机连接处设为全封闭，对烘干塔外部设置防风防尘罩处理，降尘90%。
0.25

0.208

0.103
（2）排放口基本情况
本项目工艺粉尘排放口基本情况详见表4-6。
表4-6  本项目工艺粉尘排放口基本情况一览表
名称

面源中心点坐标/°

面源海拔高度/m
面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

颗粒物
烘干塔
125.33929637
44.54140006
160
3
3
20
1200
正常

0.208
堆料场(装卸)
125.33886599

44.54113928

161
25
20
3
500
正常
0.06
提升、输送
125.33919416

44.54135017

161
8.5
6
2
1200
正常
0.083
筛分
125.33902603

44.54120840

161
3
1.5
2
350
正常

0.2857
（3）污染治理措施可行性及达标分析
1）污染治理措施可行性
①原粮装卸扬尘治理措施：为减少止无组织粉尘对周围环境的影响，本项目在原料堆场装卸原粮，通过设围挡、降低卸粮高度，采用密闭型车辆运输、加盖苫布、减速慢行；原料堆场地面硬化、定期洒水；禁止大风天气作业等措施；对厂区内地面进行定期清扫，加强厂区周边绿化。

②筛分粉尘治理措施：初清筛筛分下泄口设围挡，定期清理收集。

③提升、输送粉尘治理措施：采用封闭输送装置、设备密闭连接等措施，可减少粉尘排放量。
④烘干粉尘治理措施：将烘干塔顶部出料口和提升机连接处采用全封闭结构，即在设备连接法兰、检修门等部位加装密封垫或密封胶，防止含尘气体从缝隙逸散；在烘干塔排潮口以下、塔体四周外部整体设置防风防尘罩，采用镀锌钢板或彩钢板制作，覆盖范围以塔体为中心向外延伸至塔体周边1～2 m，在塔体四周形成围挡，顶部留排潮口，可有效降低排潮口附近的风速，减少风力对粉尘的携带和扩散。
防风防尘罩工作原理是通过物理围护、降低风速、改变气流方向、重力沉降和惯性拦截等方式治理。含尘废气从烘干塔排潮口排出后，环境风横向吹过排潮口时，会把排出的烘干粉尘迅速吹散。防风防尘罩采用镀锌钢板或彩钢板制作，设置在烘干塔外部，塔体排潮口以下四周形成围挡，烘干粉尘被限制在罩体内部空间，不能直接向四周环境无组织扩散，相当于在排潮口外侧形成一道挡风屏障，使罩内风速明显降低，风对粉尘的携带能力下降。含尘气流进入罩内后，流通截面扩大，风速降低，粗颗粒粉尘在重力作用下自然沉降。罩体顶部留排潮口，底部或侧面设清理口，定期清理沉降粉尘。防风防尘罩是针对烘干塔高湿含尘废气的无组织排放控制措施，烘干粉尘收集效率可达90%左右，可有效降低厂界颗粒物无组织排放浓度。
生物质成型颗粒、灰渣及回收的粉尘均暂存于链条炉炉房内部，可减少无组织扬尘产生的可能性。
经采取上述措施治理后，本项目各工序产生的颗粒物均能够得到有效治理，具有一定可行性。

2）达标分析

本项目装卸、筛分、提升、输送和烘干工序工艺粉尘无组织排放浓度均能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，对区域环境空气影响较小。
1.3非正常工况
本项目非正常工况包括废气处理设施突然出现故障，去除效率降低。本项目采用的生产工艺较成熟，操作条件比较温和，安全可靠，若废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，废气未经处理直接排放。
本项目排放口非正常情况详见表4-7。
表4-7  本项目排放口非正常情况一览表

编号
污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度

(μm/m3)

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间(h)

年发生频次

应对措施

DA001
燃生物质链条炉排
废气处理措施发生故障，处理效率为0

烟尘
83520
0.3125
0.33
不超过1次
定期进行设备维护，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，停止生产。

SO2
52610
0.1968
NOX
163560
0.612
1.4监测计划

根据HJ1121-2020《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》中“5.4自行监测管理要求”中的规定，建议本项目建成后应承担的监测项目和内容如表4-8，建设单位可委托有资质的监测部门进行监测。
表4-8  本项目废气监测指标及最低监测频次
监测点位
监测指标
最低监测频次
燃生物质链条炉排气筒(DA001)
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
1次/年
厂界

颗粒物
1次/半年
烘干塔旁

颗粒物
1次/年

二、废水
（1）源强核算
根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ 884-2018），采用产污系数法对废水进行核算。本项目生活污水产排污情况见表4-9。
表4-9  本项目生活污水产生及排放情况一览表

废水种类

污水量(m3/a)
项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

生活污水

6
处理前

产生浓度(mg/L)
300

120

150
15
产生量（t/a）
0.0018
0.0007
0.0009
0.0001
治理措施

无

排放去向
排入化粪池，定期清掏，不外排。
（2）污染治理措施可行性及达标分析
由于本项目所在区域尚未建成市政污水管网的实际情况，故生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。

本项目生活污水主要污染物为COD、BOD、SS和氨氮。化粪池是一种成熟的生活污水预处理设施，通过沉淀和厌氧发酵作用，可去除污水中50%60%的悬浮物，并使污泥中的有机物分解稳定。根据《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019），化粪池适用于处理厕所污水，清掏周期宜为3个月至12个月。本项目所在区域为农村地区，且生活污水产生量较小，采用化粪池收集处理生活污水可行。
综上，本项目生活污水治理措施具有一定可行性，本项目废水对区域地表水体基本无影响。
三、噪声

（1）源强
项目营运期噪声主要来自烘干塔干燥机主机、输送机、鼓引风机等设备产生的噪声，声压级约在80—100dB之间。

本项目噪声源强调查清单见表4-10、表4-11。
表4-10  噪声源强调查清单（室外）   单位：dB（A）

设备名称

数量/台
声功率级
声源控制措施及降噪效果
噪声控制措施后声级
空间相对位置/m
运行时段
X
Y
Z
干燥机主机
1
85
基础减振+塔体维护，降噪15-25
60
23.4
52
3.0
0点至24点
减速机
1
82
减振基础+隔声，降噪20-25
57
23.4
52
0.8
塔风机
1
90
消声+基础减振+出风口软连接，降噪25-40
50
23.4
52
20
提升机
1
80
隔声+基础减振+消声，降噪25-35
45
20
44
2.0
初清筛
1
82
基础减振+防尘罩，降噪25-35
47
28
32
1.0
玉米输送机(导粮机)
1
82
密闭输送+基础减振+落料点缓冲装置，降噪20-30
52
17.6
36.5
0.8
注：本项目坐标系以厂区边界南侧为原点（0,0,0），正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向，Z轴以地面为0点，垂直地面向上为Z轴正方向。
表4-11  噪声源强调查清单（室内）  单位：dB（A）
建筑物名称
声源名称

数量/台
声功率级
声源控制措施及降噪效果
空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段
建筑物插入损失

建筑物外噪声声压级
X

Y

Z

链条炉炉房

生物质链条炉排
1

80
减振+消声，降噪25-35
39

36.5

0.8

3

35.5
0点至24点

25

10.5
鼓风机

1

100

减振+消声，降噪25-35；隔声措施，降噪15-25
38

35

0.5

2

34
25
9
引风机

1

100

41

42

0.5

1

40
25

15
燃料输送机
1

80

基础固定+减振，降噪15-20
29

32

0.8
2

54

25

29
除渣机
1

80

基础减振，降噪15-25
37

37

0.5

1

55

25

30

布袋除尘器

1

85

减振+隔声+消声等，降噪25-40
37.5

42.6

1.0

1

45

25

20

注：本项目坐标系以厂区边界南侧为原点（0,0,0），正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向，Z轴以地面为0点，垂直地面向上为Z轴正方向。
（2）污染治理措施可行性
根据本项目特点，主要采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施综合处理项目噪声。

①从源头上控制高噪声的产生，在设备选型上应充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声水平低的设备；

②在机械设备安装时，高噪声设备应做减振处理，采用独立基础；
③引风机、鼓风机等风机进、出口（罩外和厂房外）安装消声器，引风机设置简易隔声罩，消声量要求≥35 dB(A)；
④所有振动较强的管道、烟道、风管进行专业阻尼隔声包扎；所有管道连接必须采用不锈钢金属软管，管道支架采用弹性支吊架，穿越墙体的管道周围必须采用柔性密封材料填塞，彻底阻断固体声桥；
⑤链条炉设备均布置于现有建筑内，充分利用建筑物的隔声作用，炉房保持门窗密闭，减轻动力设施对外环境的影响；
⑥加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，建立严格的设备维护保养制度，确保设备始终处于最佳运行状态，避免因部件磨损、松动产生额外噪声，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。
（3）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），采用其推荐的噪声预测计算模式，预测项目运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。
①室外声源在预测点产生的声级计算模型

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，在预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

室外点声源利用点源衰减公式：
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式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：
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式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

然后按以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。 

在室内近似为扩散声场时，按以下计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。 

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③室外声源在预测点产生的声级计算模型

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，在预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

室外点声源利用点源衰减公式：
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式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LAw——点声源A计权声功率级，dB；

r——预测点距声源的距离，m。

④噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
（4）预测结果及评价
依据前文中的预测模式和参数以及厂界外噪声值，厂界处噪声贡献值预测结果见表4-12。
表4-12  厂界噪声预测结果表       单位：dB(A)
预测点

噪声源衰减距离m

建筑物外噪声源强叠加

贡献值
标准值

达标情况

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东侧1m
21.8
62.96
62.96
36.2
36.2
65
55
达标
厂界南侧1m
3
53.4
53.4
65
55
达标
厂界西侧1m
50.7
28.9
28.9
65
55
达标
厂界北侧1m
126
21
21
65
55
达标
根据预测结果可知，经对各产噪设备采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施治理后，本项目建成后厂界四周1m处噪声贡献值为21-53.4dB(A)。项目厂界四周1m处噪声值均能够满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准要求，故本项目噪声经采取相应措施治理后对区域声环境影响较小。
（5）监测计划

本项目营运期噪声监测计划根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》中关于监测相关内容制定，具体计划如下：
①监测点位：厂界四周；

②监测因子：等效A声级Leq；

③监测频次：每季度至少开展一次昼、夜监测。
四、固体废物
（1）固体废物产生情况

本项目产生的固体废物主要有废润滑油、筛分杂质、除尘器收集尘、废布袋、灰渣和生活垃圾。

1）废润滑油
本项目生物质链条炉日常保养产生的废润滑油约为0.02t/a，更换后直接由有资质单位外运处理，不在厂内暂存。
2）筛分杂质
类比同行业，筛分工序玉米原粮含杂质约占原粮的0.5%，则筛分杂质产生量为50t/a，交由环卫部门处理。
3）除尘器收集尘

除尘器收集尘产生量为0.342t/a，经袋装密封收集后，暂存于封闭链条炉炉房内，定期外卖综合利用，不会产生扬尘。
4）灰渣

灰渣产生量参照HJ991—2018《污染源源强核算技术指南 锅炉》中8.1燃生物质锅炉灰渣平衡公式计算：
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式中：Ehz—核算时段内灰渣的产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉灰产生量；

R—核算时段内燃料消耗量（t），本项目生物质颗粒燃料消耗量为720t/a； 

Aar—收到基灰分的质量分数（%），根据煤质分析报告可知，本项目燃料干燥基灰分（Ad）为0.95%、全水分（Mt\Mar）为3.38%，根据公式Aar=Ad×（100-Mar）÷100计算，Aar≈0.918%，则本次取0.918%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失（%），本项目取2%；

Qnet，ar—收到基低位发热量（kJ/kg），本次取4258kJ/kg。
经计算，灰渣产生量约为8.4199t/a，袋装暂存于封闭链条炉炉房内，定期外卖综合利用。
5）废布袋
本项目链条炉烟气中烟尘采取布袋除尘器治理，需定期更换布袋，更换频率为2年一次，废布袋产生量约为0.2t/2a，定期更换交由厂家回收处理。
6）生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则本项目生活垃圾产生量为0.075t/a,收集后委托市政环卫统一处理。
本项目固体废物产生及处置排放情况见表4-13。
表4-13  本项目固体废物产生处理汇总表    单位：t/a
名称

产生环节

属性/固废代码
产生量
排放量
处理处置方式
废润滑油
设备保养
危险废物/HW08，废矿物油与含矿物油废物，900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
0.02
0
更换后直接由有资质单位外运处理，不在厂内暂存。
除尘器收集尘
烟气治理
一般废物/SW02粉煤灰，900-001-S02粉煤灰
0.342
0
经装袋密封收集后，暂存于封闭链条炉炉房内，定期外卖综合利用。
灰渣
燃料燃烧
一般废物/SW03炉渣，900-099-S03其他炉渣
8.4199
0
筛分杂质
筛分
一般废物/SW59其他工业固体废物，900-099-S59其他工业生产过程中产生的固体废物
50
0
市政环卫统一处理。
废布袋
除尘措施
一般废物/SW59其他工业固体废物，900-009-S59废过滤材料
0.2/2a
0

定期更换交由厂家回收处理。
生活垃圾
职工生活
一般废物/SW64其他垃圾，900-099-S64以上之外的生活垃圾
0.075
0
市政环卫统一处理。
（2）环境管理
①一般固体废物暂存管理要求
根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15实施）中第四百六十六条、第四百六十七条、第四百七十五条规定：固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则，加强产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控；任何单位和个人都应当采取有效措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性；产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。
生活垃圾实行分类管理，分类投放到相应容器：可回收物应当投放至有相应标识的收集容器，或者交由再生资源回收经营企业回收。
本项目一般工业固体废物（包括除尘器收集尘、废布袋、杂质、灰渣）的贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，均设置于室内；一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求设置暂存场所，尽可能设置于室内；贮存、处置场所的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。设置防风、防晒、防雨措施，周边设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内。建立检查维护和档案制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，及时采取必要措施，以保障正常运行，将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料详细记录在案，长期保存。
本项目灰渣和除尘器收集尘采用袋装密封后暂存于封闭链条炉炉房内，应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘三项基本环境保护要求。该建筑物具备防风、防雨功能，能够避免裸露于露天环境；采用防潮防漏编织袋密封装袋，分类分区在封闭链条炉炉房内堆放；定期洒水增湿，保持灰渣表面湿润，降低风力起尘可能；暂存区地面应进行硬化防渗处理，防止雨水冲刷造成灰渣流失，等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
②危险废物转移相关规定
根据《危险废物转移联单管理办法》中规定，危险废物产生单位在转移危险废物前，需按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政管理部门申请领取联单；企业应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

本项目废润滑油由有资质单位的专业人员操作外运处理。单独收集后危废处置由有资质的单位贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续；危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施；一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
本项目建成后全厂不设立危险废物暂存点，不在厂内暂存危险废物。
根据上述分析，本项目危险废物-废润滑油由有资质单位转运和处置的情况下，本项目危险废物对区域环境空气、地表水、地下水、土壤等造成的影响均较小。
③生活垃圾
生活垃圾实行分类管理，分类投放到相应容器：可回收物应当投放至有相应标识的收集容器，或者交由再生资源回收经营企业回收。
综上，本项目产生的固体废物分类收集、回收、处置的措施安全有效，去向明确，处置、处理时本着尽量减少废物排放的原则，对固体废物采取“减量化、资源化、无害化”原则进行妥善处置。以上固废治理措施遵循了《中华人民共和国生态环境法典》中的有关规定，杜绝了二次污染的产生。因此，项目产生的固体废物对环境的影响是有限的，可以避免对环境造成二次污染，不会对环境产生不利影响。

五、外环境对本项目的影响

本项目厂界东侧、北侧现状为均为长春市旭丰畜牧股份有限公司，厂界西侧现状为长春市旭丰畜牧股份有限公司库房，本项目生产区主要布设于厂内东南角，位于该养殖场的上风向，且生产区距离该养殖场的养殖区最近距离为42m。
①养殖场对本项目影响
长春市旭丰畜牧股份有限公司排放的废气以恶臭气体为主，本项目玉米烘干后不在厂内暂存即外运售卖，物料在厂内停留时间较短，受其恶臭气体影响有限，两个项目污染物类型不同，不会形成复合污染；同时在筛分、烘干区加强防虫、防鼠措施，能够防止养殖场对粮食加工区域的卫生条件产生不利影响。
②本项目对养殖场影响

本项目烘干塔尾气经除尘处理后排放，链条炉排烟气经布袋除尘器处理后通过排气筒排放，通过上述除尘措施治理，且本项目生产区距离该养殖场养殖区最近距离为42m，能够减少粉尘沉降可能对养殖场饲料等造成的影响；本项目生产区高噪声设备经采取相应措施治理后且距离养殖区较远，对养殖活动影响较小，均在可接受范围内，两个项目可以相容。

六、环境风险

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目不在厂区内暂存废润滑油，更换后直接由有资质单位外运处理。

因此，本项目不涉及暂存《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表B.1所列的突发环境事件风险物质，仅简单分析。
（2）环境影响途径
大气环境：生物质燃料暂存区发生火灾时，燃烧产生的烟尘、SO2、NOx、CO等有毒有害气体将污染周边大气环境；烟气处理设备故障导致颗粒物、NOx超标排放，对周边居民产生不利影响。
地表水环境：火灾事故产生的消防废水如未及时收集，可能进入周边地表水体，造成水环境污染。
（3）环境风险防范措施

为使项目环境风险减小到最低限度，建设单位必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。本项目主要采取的防范措施有：

①燃料储存管理：生物质燃料袋装存放于链条炉房内指定区域，远离火源、热源，严禁吸烟和明火作业。
②需在厂区内各处配备足够有效的消防器材，设置消防禁火标志，按消防部门生产安全的规定做好消防工作，并加强宣传教育，增强工人的火灾预防意识。

③电气设备的安装应符合“电气设备安装规程”的要求，电动机应采用封闭型。导线应用套管敷设，开关和配电箱等电气设备应设防护装备，避免粉尘入内，并经常清扫车间，定期加强检查维修工作。
④制定完善的环保规章制度和岗位责任制，配备专（兼）职环保管理人员，定期对员工进行环境安全和生产安全培训，严格操作规程，做好运行记录，发现隐患及时处理，确保环境风险可控。

⑤应急预案要求：为更好地预防可能发生的突发环境事件，建议建设单位在项目运营前编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。
（4）环境风险评价结论
综上所述，本项目不存在重大危险源。为降低厂区环境风险事故影响，必须严格落实风险防范措施，加强营运期安全风险管理。严格设计和施工，确保企业的安全运行，防止火灾等事故发生，将企业事故风险降到最低限度。在采取完善有效的风险防范措施后，项目环境风险影响程度是可以接受的。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/燃生物质链条炉
	烟尘、SO2、NOX
	经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
	GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》中表2干燥炉窑颗粒物二级排放标准和表4燃煤(油)炉窑SO2二级排放标准，GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源NOX排放浓度和排放速率标准

	
	无/装卸、运输
	颗粒物
	加强管理、降低卸粮高度、禁止大风天工作，并采取地面硬化场地定期清扫、洒水降尘等。
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放监控浓度限值

	
	无/筛分
	颗粒物
	初清筛筛分下泄口设围挡，定期清理收集，并在设备外部设置防尘罩。
	

	
	无/提升、输送
	颗粒物
	采用封闭输送装置、密闭连接、及时清理沉降粉尘的方式可减少粉尘排放量。
	

	
	无/烘干
	颗粒物
	烘干塔顶部出料口和提升机连接处设为全封闭，烘干塔外部设置防风防尘罩处理后，烘干粉尘无组织排放。
	

	地表水环境
	无/职工生活
	生活污水
	排入化粪池，定期清掏，不外排。
	——

	声环境
	链条炉、初清筛、鼓引风机、提升机等生产设备
	采取减振、降噪、消声、建筑隔声材料及加强日常管理等措施治理。
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	筛分杂质交由环卫部门处理；除尘器收集尘和灰渣经装袋收集后，暂存于封闭链条炉房内，能够避免产生扬尘，定期外卖综合利用；废布袋每2年更换一次，交由厂家回收处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①燃料储存管理：生物质燃料袋装存放于链条炉房内指定区域，远离火源、热源，严禁吸烟和明火作业。
②需在厂区内各处配备足够有效的消防器材，设置消防禁火标志，按消防部门生产安全的规定做好消防工作，并加强宣传教育，增强工人的火灾预防意识。

③电气设备的安装应符合“电气设备安装规程”的要求，电动机应采用封闭型。导线应用套管敷设，开关和配电箱等电气设备应设防护装备，避免粉尘入内，并经常清扫车间，定期加强检查维修工作。
④制定完善的环保规章制度和岗位责任制，配备专（兼）职环保管理人员，定期对员工进行环境安全和生产安全培训，严格操作规程，做好运行记录，发现隐患及时处理，确保环境风险可控。

⑤应急预案要求：为更好地预防可能发生的突发环境事件，建议建设单位在项目运营前编制突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。

	其他环境管理要求
	无


六、结论
	本项目符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准和规划要求，环境影响处于可接受范围内；项目产生的污染物均能够得到有效治理，废气、噪声达标排放，废水不外排，固体废物得到有效处理处置，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，可实现各项污染物的达标排放，确保对区域环境质量无显著不利影响。

综上所述，从环境保护角度分析，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	——
	
	
	0.018
	
	
	

	
	SO2
	——
	
	
	0.2362
	
	
	

	
	NOX
	——
	
	
	0.7344
	
	
	

	
	粉尘
	——
	
	
	0.48
	
	
	

	废水
	COD
	——
	
	
	0
	
	
	

	
	NH3-N
	——
	
	
	0
	
	
	

	一般工业

固体废物
	筛分杂质
	——
	
	
	50
	
	
	

	
	除尘器收集尘
	——
	
	
	0.342
	
	
	

	
	灰渣
	——
	
	
	8.4199
	
	
	

	
	废布袋
	——
	
	
	0.2/2a
	
	
	

	
	生活垃圾
	——
	
	
	0.075
	
	
	

	危险废物
	废润滑油
	——
	
	
	0.02
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
粉尘、噪声、杂质





玉米原粮





烘干塔





输送机





装车外售





生物质链条炉排





烟气、水蒸气、噪声、灰渣、废润滑油





提升机





装卸、筛分





粉尘、噪声





粉尘、噪声





粉尘、噪声





粉尘、噪声
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